현지확인 결과 복명서

소방용수시설 신설(보수, 이설, 파손) 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지하식 / 106120호

○ 위    치 : 은평구 불광로 8길 16-5(불광동243-17)

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 차도(이면도로)

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항 :

○ 상기소화전은 확인한바 주택가 이면도로에 설치되었으며 수압상태도 적정하였고

주변주차구획선도 없으며 도색상태도 양호하며 뚜껑상태도 양호함.

2013년 5월 24일

보고자 :	계급	소방장	성명	김준호	(인)
	계급	소방사	성명	정만주	(인)
확인자 :	진관119안전센터장
	계급	소방경	성명	김승도	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
1		진 관	소화전 지하식 (106120호)	- 구 주소 : 불광동 8-138 - 신 주소 : 불광로 8길 16-5		양 호
				설치지점건물명(상세 기재)
				주택가 불광로 8길 16-5번지 앞
외 관 사 진( 원 거 리 )					출 수 사 진( 근 거 리 )
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑

현지확인 결과 복명서

소방용수시설 신설(보수, 이설, 파손) 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지하식 / 106121호

○ 위    치 : 은평구 불광로 5길 4-1(불광동243-17)

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 차도(이면도로)

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항 :

○ 상기소화전은 확인한바 주택가 이면도로에 설치되었으며 수압상태도 적정하였고

주변주차구획선도 없으며 도색상태도 양호하며 뚜껑상태도 양호함.

2013년 5월 24일

보고자 :	계급	소방장	성명	김준호	(인)
	계급	소방사	성명	정만주	(인)
확인자 :	진관119안전센터장
	계급	소방경	성명	김승도	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
2		진 관	소화전 지하식 (106121호)	- 구 주소 : 불광동 243-17 - 신 주소 : 불광로 5길 4-1		양 호
				설치지점건물명(상세 기재)
				주택가 불광로 8길 16-5번지 앞
외 관 사 진( 원 거 리 )					출 수 사 진( 근 거 리 )
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑

현지확인 결과 복명서

소방용수시설 신설(보수, 이설, 파손) 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지하식 / 207140호

○ 위    치 : 은평구 통일로69길 36(대조동72-21)

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 차도(이면도로)

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항 :

○ 상기소화전은 확인한바 대조시장 부근에 설치되었으며

수압도 적정상태이고 도색 및 뚜껑상태도 양호하였으며

배수상태 및 관구깊이도 적당하였음.

2013년 4월 18일

보고자 :	계급	소방장	성명	김준호	(인)
	계급	소방사	성명	정만주	(인)
확인자 :	진관119안전센터장
	계급	소방경	성명	김승도	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
3		진 관	소화전 지하식 (207140호)	- 구 주소 : 대조동 72-21 - 신 주소 : 통일로 69길 36		양 호
				설치지점건물명(상세 기재)
				대조시장 부근 엘림피아노 앞
외 관 사 진( 원 거 리 )					출 수 사 진( 근 거 리 )
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑

현지확인 결과 복명서

소방용수시설 신설(보수, 이설, 파손) 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지하식 / 208154호

○ 위    치 : 은평구 갈현로37가길 10-7(갈현동288-14)

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 차도(이면도로)

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항 :

○ 상기소화전은 확인한바 주택가 골목지역에 설치되어있으며 수압 및 배수상태도 양호하며

주변주차구획선도 없으며 도색상태도 양호하며 뚜껑상태도 양호함.

2013년 5월 25일

보고자 :	계급	소방장	성명	김준호	(인)
	계급	소방사	성명	정만주	(인)
확인자 :	진관119안전센터장
	계급	소방경	성명	김승도	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
4		진 관	소화전 지하식 (208154호)	- 구 주소 : 갈현동 288-14 - 신 주소 : 갈현로 37가길 10-7		양 호
				설치지점건물명(상세 기재)
				주택가 골목
외 관 사 진( 원 거 리 )					출 수 사 진( 근 거 리 )
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑

현지확인 결과 복명서

소방용수시설 신설(보수, 이설, 파손) 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지하식 / 208155호

○ 위    치 : 은평구 연서로 29길 30-4(갈현동431-10)

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 차도(이면도로)

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항 :

○ 상기소화전은 확인한바 갈현초등학교 맞은편 골목(고향밥집)에 설치되어있으며

수압 및 배수상태도 양호하며 도색상태 및 뚜껑상태도 양호함

2013년 5월 25일

보고자 :	계급	소방장	성명	김준호	(인)
	계급	소방사	성명	정만주	(인)
확인자 :	진관119안전센터장
	계급	소방경	성명	김승도	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
5		진 관	소화전 지하식 (208155호)	- 구 주소 : 갈현동 431-10 - 신 주소 : 연서로 29길 30-4		양 호
				설치지점건물명(상세 기재)
				고향밥집 맞은편
외 관 사 진( 원 거 리 )					출 수 사 진( 근 거 리 )
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑