현지 확인(검사) 복명서

소  속 : 홍은119안전센터

제  목 : 신설(보수완료) 소방용수시설 현지 확인 복명서

1. 재난관리과과–307 (2018. 1 . 16)호『소방용수시설 보수 완료대상 현지 확인(검사) 요청(지시)』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 2018년도 신설 소방용수시설 설치완료에 따른 현지 확인(검사)〔고장 소방용수시설 보수완료에 따른 현지 확인(검사)〕결과를 다음과 같이 복명합니다.

□ 현지 확인 내용

○ 소화전 관리번호 : 3072호

○ 소화전 설치위치 : 홍은동 4.3-17(서대문구 가좌로 73)

○ 소화전 수압상태 : 양호함

○ 제수변 위치 :  몸통에서 좌측 2m

○ 사용가능여부 : 사용가

○ 소화전 5m이내 주차구획선 설치 여부 : 없음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 없음

○ 기타(몸통 및 관구상태 · 도로복구 등) 특이사항 : 특이사항없음

2018년  01월 18 일

복명자 : 계급     소방위  성명  심상언     (인)

계급     소방위  성명  김병욱     (인)

계급     소방교  성명  김옥규     (인)

확인자 : 홍은119안전센터장

계급      소방경 성명  유욱종     (인)

소화전 전경	소화전 출수장면

현지 확인(검사) 복명서

소  속 : 홍은119안전센터

제  목 : 신설(보수완료) 소방용수시설 현지 확인 복명서

1. 재난관리과과–307 (2018. 1 . 16)호『소방용수시설 보수 완료대상 현지 확인(검사) 요청(지시)』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 2018년도 신설 소방용수시설 설치완료에 따른 현지 확인(검사)〔고장 소방용수시설 보수완료에 따른 현지 확인(검사)〕결과를 다음과 같이 복명합니다.

□ 현지 확인 내용

○ 소화전 관리번호 : 3479호

○ 소화전 설치위치 : 홍은동 414-8(서대문구 증가로 6길 50-13)

○ 소화전 수압상태 : 양호

○ 제수변 위치 :  몸통에서 북측 3m

○ 사용가능여부 : 사용가

○ 소화전 5m이내 주차구획선 설치 여부 : 없음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 없음

○ 기타(몸통 및 관구상태 · 도로복구 등) 특이사항 : 특이사항 없음

2018년  01월 18 일

복명자 : 계급     소방위  성명  심상언     (인)

계급     소방위  성명  김병욱     (인)

계급     소방교  성명  김옥규     (인)

확인자 : 홍은119안전센터장

계급      소방경 성명  유욱종     (인)

소화전 전경	소화전 출수장면