사 진 대 지

공사명	2014년 용마산 봉화산 예방 사방사업	작업구간	법만사 뒷편
내 용	기존 등산로 입구 좌측 산기슭 토사가 유실되고 있어 방지시설 필요
공사명	2014년 용마산 봉화산 예방 사방사업	작업구간	법만사 뒷편
내 용	신설 돌수로 절,성토부분 토사유실 방지 및 녹화 필요

사 진 대 지

공사명	2014년 용마산 봉화산 예방 사방사업	작업구간	법만사 뒤편 (석축쌓기B)
내 용	깬돌석축 뒤편 성토부 토사유실 방지를 위한 피복 필요함
공사명	2014년 용마산 봉화산 예방 사방사업	작업구간	법만사 뒤편 (석축쌓기A)
내 용	토사유실 방지를 위하여 개나리 열식 필요(천단 뒤쪽 미 배식)

사 진 대 지

공사명	2014년 용마산 봉화산 예방 사방사업	작업구간	동아아파트 뒷편
내 용	주택가 안전을 위하여 계획된 면적 외 추가 낙석방지시설(낙석방지망) 필요함
공사명	2014년 용마산 봉화산 예방 사방사업	작업구간	동아아파트 뒷편
내 용	주택가 안전을 위하여 계획된 면적 외 추가 낙석방지시설(낙석방지망) 필요함