현  황  사  진

내용 : 목동교 교대부 한전시설 누수

포장균열 및 침하발생

한전관로구간

한전 관로 상부구간 침하 및 포장균열 발생(교대후면 보강공사 필요)

2. 우기시 한전시설 누수발생 현황사진

배관 사이의 구멍으로 누수발생

3. 한전 배관사이의 구멍으로 누수가 진행되는 것으로 보임(안쪽으로도 패임이 관찰됨)

4. 배관 연결부 토사유출 및 콘크리트 타설 불량