서울특별시공고  제2018 - 1236호

서울특별시 공유재산에 대한 사용허가를 통해 태양광 발전 협동조합의 활성화와 소규모 태양광발전시설 설치 확대기반 마련을 위해 다음과 같이 공고합니다.

2018년   5월   16일

서 울 특 별 시 장

햇빛발전협동조합 태양광발전사업 제안서 공모 공고

1. 공모 규모

가. 모집조합수: 조합원수 20인 이상 태양광발전 협동조합

나. 모집용량  : 조합당 100kW 이하, 최대 설치장소 2개소 제공

2. 참여대상 및 지원내용

가. 참여대상

- 서울지역에 설립신고한 조합원수 20인 이상의 협동조합

- 정관 또는 등기부등본(등기사항전부증명서)에 태양광 또는 신재생에너지발전사업 포함

- 접수일까지 신고수리 완료된 태양광발전 협동조합

- 정관 개정을 통해 태양광발전 등을 추가한 경우, 접수일까지 정관변경 신고수리가 완료된 협동조합

나. 지원내용: 태양광 발전을 위한 시유지 임대

- 소규모 태양광 발전시설 설치 가능한 청사 옥상 등 유휴공간

- 조합당 100kW이하, 최대 설치장소 2개소 제공

다. 지원절차

- 참여방법: 부지제공 공모 사업 또는 협동조합 자체발굴 사업, 제안서 접수

	<서울시>		<협동조합>
①	공공시설 부지제공 (사업제안 공모)		참여신청서 제출 (조합당 100kW이하 2개소)		<서울시>		<서울시·조합>		<재산부서·조합>
					검토 및 심의 (위원회 구성운영)		실시협약		공유재산사용·수익 허가 및 재산관리 (재산관리관) 태양광설치 및 운영·관리(협동조합)
②	공공시설 부지 자체발굴 (관리부서 협의)		사업제안서 제출
	<협동조합>		<협동조합>

3. 세부내용

가. 선정방법

1) 참여신청서 선착순 제출·접수를 통한 검토·선정

- 시에서 대여가능 부지현황을 제공하고, 이를 바탕으로 사업계획 수립

- 신청서 제출·접수순으로 검토하여 우선 순위 부여

- 불가피하게 대여부지 변경이 필요한 경우, 서울시와 조합이 상호 협의하여 다른 시유지로 변경 가능

- 시는 사업계획서가 미비하다고 판단되는 경우 보완을 요청할 수 있으며, 마감일까지 보완이 완료되지 않는 경우 참여 대상에서 제외할 수 있음

2) 협동조합의 공공부지 자체발굴을 통한 제안서 제출 및 심사·선정

- 협동조합에서 공공시설 유휴공간을 자체발굴하고, 이를 바탕으로 사업계획 수립 및 제출

- 사업제안서 제출 및 제안서에 대한 서울시 자체 심의 후, 사업자와 대상후보지 결정

- 동일장소에 대해 사업제안서를 중복 제출한 조합에 대해서는 재산관리부서와의 사전 협의 등을 우선 진행한 협동조합 선정

나. 선정사업자 의무사항

- 사업참여 확정 후, 1개월 이내 실시협약 체결

- 실시협약 후, 3개월 이내 허가신청 및 6개월 이내 사업개시

- 준공후 3년 이내 부지 임대권리 양도 제한

- 태양광 설치시 공공시설의 본래 목적을 저해하지 않도록 설계되어야 함

- 태양광 모니터링설비는 자체적으로 사이버 안전규정 준수 및 재산관리부서 요구시 태양광 생산량 등에 대한 모니터링 자료제출 협조

- 불가피한 사유 없이 제반조건을 미 이행시 협약을 해지 할 수 있음

다. 지원조건

- 임 대 료: 서울시 에너지 조례에 의거, 태양광 발전시설 임대료 단가 적용

- 임대기간: 준공 후 10년간 임대 계약 후, 연장계약

‣ 1차 10년간 임대 종료 후, 2~10년 기간 이내 사업기간 연장

- 대상부지: 제안서 접수현황에 따라 제공 가능 부지가 수시로 변동될 수 있으므로 서울시 녹색에너지과(02-2133-3566)로 수시 확인

라. 접수방법 및 기간 안내

- 접수기간: 2018. 5. 16.(수) ~ 2018. 6. 15.(금)

- 접수방법: 우편접수(우편은 등기, 접수마감일 소인까지 유효하며 방문접수, 온라인접수 등은 불가)

마. 제출서류

① 시유지를 활용한 협동조합 태양광 발전사업 참여 신청서 1부(붙임 서식)

② 시유지를 활용한 협동조합 태양광 발전사업 제안서 1부(붙임 서식)

바. 유의사항

- 서울시가 제공하는 시유지에서의 태양광 발전사업 가능성 및 수익성은 사업자가 판단하여야 함

- 한전 계통연계 비용, 일조량, 음영발생 여부, 건물 구조안전진단 등 설치에 필요한 제반사항은 사업자가 현장조사 등을 토대로 자체적으로 판단하여야 하며, 서울시는 사업성에 대한 어떠한 보증도 하지 않음

사. 기  타

- 제출된 서류는 일체 반환하지 않음

- 현장조사는 서울시 녹색에너지과에 요청 후, 안내에 따라 실시하여야 함

- 서울시는 필요한 경우 자료보완을 요청할 수 있으며, 서울시의 요청에도 불구하고 접수 마감일까지 서류가 보완되지 않는 경우 접수를 거부할 수 있음

- 지원신청 서식은 서울특별시청 홈페이지(http://www.seoul.go.kr)> 서울소식> 공고> 고시공고 란에서 확인 및 다운로드 가능함

- 기타 사항은 서울시 녹색에너지과(전화 02-2133-3566)로 문의하시기 바람

붙임: 1. [별지 제1호 서식]시유지를 활용한 협동조합 태양광 발전사업 참여 신청서

2. [별지 제2호 서식]시유지를 활용한 태양광 발전사업 제안서

3. 햇빛발전협동조합 태양광설치 부지제공 대상 현황

끝.

【별지 제1호 서식】
시유지를 활용한 협동조합 태양광 발전사업 참여 신청서
협동조합	조합명		신고번호
	대표자		전화번호
	주 소
	조합원수
	담당자 및 휴대폰번호	(HP : - - )
신청위치	건물명
	설치장소 소재지
	설치예정 용량
참여내용	참여조건 확인	(서명 ) 서울시가 제공하는 시유지에서의 태양광 발전사업 가능성 및 수익성은 사업자가 판단하여야 함 (서명 ) 태양광 설치시 공공시설의 본래 목적을 저해하지 않도록 설계되어야 하고, 태양광 모니터링설비는 자체적으로 사이버 안전규정 준수 및 재산관리부서 요구시 태양광 생산량 등 자료제출을 협조 함 (서명 ) 한전 계통연계 비용, 일조량, 음영발새 여부, 건물 구조안전 진단 등 설치에 필요한 제반 사항은 사업자가 현장 조사 등을 토대로 자체적으로 판단하여야 하며, 서울시는 사업성에 대한 어떠한 보증도 하지 않음.
「협동조합 태양광 발전사업 제안서 공모」공고와 관련하여, 태양광 발전사업에 참여하고자 붙임과 같이 제안서를 제출 합니다. 년 월 일 협동조합 대표 (인) 서울특별시장 귀하
※ 첨부서류: 사업제안서 1부.

【별지 제2호 서식】

시유지를 활용한 협동조합 태양광 발전사업 제안서

(            )발전소

건축물 태양광 발전시설 설치 가이드라인 준용표
설치유형 A. 옥상(평지붕)형 □ B.경사지붕(박공지붕)형 □ (※ 적용 : 해당여부 체크 √)
항 목		기 준	적용	비고
A. 옥상 (평지붕)형	최대 높이	태양광모듈 최대높이 옥상바닥면에서 3m 이하 단, 옥탑 위 설치 시 옥탑바닥면에서 2m 이하
	바닥면 이격거리	30cm 이상
	경사각	36°이내 (50m 이상 45°까지 가능)
	공간 활용 디자인	최대 5m 허용 (건물대비 1/3 이하)
	공업·준공업지역	높이 30% 완화 (태양광모듈 최대높이 3.9m)
	경계면 돌출	돌출하지 않음
	안전 공간	모듈 경사면 아래쪽 면에서 50cm 이상 이격
		기타 3면에서 30cm 이상 이격
	설치면적	옥상바닥 면적의 70% 이내
B. 경사지붕 (박공지붕)형	지붕상단 공간이격	태양광모듈 하단과 지붕면 사이 20cm 이내
	경사각	지붕면과 평행 (오차범위 5°)
	경계면 돌출	지붕경계면 이내로 설치
	설치면적	지붕경계면을 제외하고 100% 이내
공 통 사 항 (모든 설치 유형)
시공 기준	신재생에너지 원별시공기준 준용(태양광설비/에너지관리공단)
일조권 확보	북측 경계선으로부터 태양광모듈 높이의 1/3 이상 내측으로 이격 또는 건축법 시행령 86조, 119조 준용
구조물 안전 확보	구조물 설치	3㎾ 초과 기존 건축물은 태양광구조물에 대한 구조전문가의 구조안전 확인서

제1장  사업계획서

가. 사업구분

◯ 발전사업(태양광발전사업)

나. 사업계획 개요

◯ 발전소의 명칭: 000 태양광발전소

◯ 발전소의 위치: 서울특별시 00구 00동 000-00

◯ 발전소의 면적: 000.0 ㎡

◯ 설비용량: 00.0 kW

◯ 태양광 설치높이: 00.0 M

◯ 태양광설비 구조물 중량: 00.0 kg(구조물 중량계산서 첨부)

◯ 설비형식: 태양광 발전시스템 (경사고정식-건축물(옥상)이용)

◯ 사용연료

- 주사용 연료: 태양광

- 보조사용 연료: 없음

◯ 건설공기(착공~준공까지): 2012. 00월 ～ 2015. 00월

◯ 총사업비: 00백만원(내자 : 00백만원)

◯ 건설단가: 0,000,000원/kW

◯ 연간전력생산량: 00.0 MWh/년

기 간	태양광 발전 생산량	비 고
일	00kW × 4.0h = 00kWh/일
년	00kWh/일 × 365일 = 00.00 MWh/년

◯ 전력계통 연계 계획

- 연계점 및 접속점:

* 연계점: 0121F 922 서린지 2R10R2L3R4

3상4선식 380/220V 배전선로에 연계

* 접속점: 구내 배전반 선로측단자

- 연계점～접속점까지의 거리: 약 100 m

- 접속설비 개요

* 계통전압 및 변전설비: 3상4선 380/220V 한전측 저압선로 연계

* 선  로:  3상4선식, CV 25㎟×4선

다. 사업개시 예정일 및 운영기간

- 사업개시 예정일: 0000년 00월 00일

- 운영기간: 0000년 00월 ~ 0000년 00월(00년)

라. 전기사업의 개시일로부터 5년동안 연도별 공급계획

구 분	발 전 량 (MWh)						송 전 량 (MWh)
	1차 년도	2차 년도	3차 년도	4차 년도	5차 년도	계	1차 년도	2차 년도	3차 년도	4차 년도	5차 년도	계
	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

마. 소요자금 및 그 조달방법

(1) 소요자금 (단위: 원)

◯  직접공사비: 14,079,900원

◯  간접공사비:  5,920,100원

◯  총 사업비 : 20,000,000원

(2) 소요자금 조달방법

◯ 자기자금액 및 타인자금액

- 자기자금액: 20,000,000원

바. 태양광설비 개요

◯ 태양광 발전설비

[태양광 모듈]

- 태양전지방식: 단결정 또는 다결정

- 모듈의 정격출력: 000Wp

- 정격전압: 00.00V

- 정격전류: 00.00A

- 외형크기: 1,628mm × 982mm × 35mm(1장당 단위면적 : 1.59㎡)

- 모듈무게: 21 kg

[태양광 어레이(배열)]

- 어레이(배열) 용량: 00.00㎾, DC전압 000.0V / DC전류 000.0A

- 태양광 모듈: 250W × 00매(00직렬 × 00병렬 × 00군)

[인버터(계통연계형)]

- 종류: 계통연계형 인버터 20kW  1대

- 입력전압(MPPT전압): DC 200V ~ 800V

- 출력전압: AC 380V

- 정격출력: 20kW

◯ 태양광 집광판 총면적: 63.9㎡(수평투영면적 00.0㎡)

◯ 태양광 발전설비의 제원

구 분	제 원			단 위	규 격	수 량	비 고
모듈	출력		Pmax	Wp	250	40EA (20EA/어레이 × 2EA) 10kW
			Vpm	Vdc	30.46
			Ipm	Adc	8.21
			Voc (개방전압)	Voc	36.78
	Module Conversion Effficiency			%	15.2
	Module Size(W×D×H)			mm	1628×982×35
	Weight			kg	21
	Series Fuse			A	15
	Temp. Coefficient of Pmax (%/C)			%/C	± 3%
	Max. System Voltage			V	1000
인버터	입력	태양전지 정격전압		Vdc	820	1대
		태양전지 전압변동		Vdc	200～800
	출력	용 량		KVA	10
		상 수		상	3
		전 압		Vac	380
		주 파 수		Hz	60
		효 율		%	96%
		외형치수 (W×D×H)		mm	650×500×1060
		무 게		kg	110

사. 공사비 계산서

항 목	절	공 사 비 (원)
태양광 발전설비	토 지 임 대
	건 물 신 축
	토목공사비
	태양광발전 기자재비
	전기설비 설계,시공,감리비
	부대공사비
	기 타 비 용
	비 품
	무형고정자산
	△공사부담금
	계

◯ 공사비계획 종합표

공 사 비 항 목				금 액(원)	비 고
직접공사비	토 지 임 대
	설계 및 감리용역비
	기자재비	주 기 기	내 자
			외 자
			소 계
		보조기기	내 자
			외 자
			소 계
		소 계	내 자
			외 자
			소 계
	시공비	기계공사비
		전기 / 계측공사비
		토목공사비
		건축공사비
		부대공사비
		소 계
	합 계	내 자
		외 자
		계
간접공사비	일반관리비
	4대보험료
	안전관리비
	기타경비
	업체이윤
	합 계
총공사비	내 자
	외 자
	계

아. 전기설비의 설치일정

내 용	태 양 광 발 전 소 건 설 예 정 공 정
	공사착공일로부터 6개월
	1월	2월	3월	4월	5월	6월
1.사업 허가 준비기간
2.발,변전 시스템 설계 -태양광 설비도면 설계 -송,변전,계측설비 설계 -토목,건축설비 설계
3.발전시설 및 설치공사 - 토목공사 - 구조물 설치 - 태양광 모듈 조립 - 인버터 설치
4. 건축 및 부대설비공사 - 건축공사 - 부대설비 공사
5. 송전설비 공사 - 배전반 설치 - 인입배선공사
6. 시운전 및 준공검사 - 설비 성능평가 - 시운전 - 현장 최종점검 및 검사
7. 상업 발전 개시

자. 시설물에 대한 유지관리 계획 및 운영계획

◯ 운영관리 조직도

◯ 시설물 유지관리 계획서

제2장  대표자 인적사항 및 발전소 부지현황

가. 대표자(신청인) 인적사항

직 책	성 명	주 소
대 표	000	생년월일	0000.00.00.
		본 적	서울특별시 00구 00동 000-00
		현주소	서울특별시 00구 00동 000-00

나. 발전소 부지 면적 현황

	주 소	지 목	지적면적(㎡)	사용면적(㎡)	관리기관
1	도로명 주소	00	000.0	000.0	000사업소
	합 계		0	0

※ 발전소 부지: 본인 명의가 아닌 경우에는 토지/건축물 사용승낙서 첨부

다. 발전소 건설예정 위치도 및 현장사진

◯ 발전소의 위치: 서울특별시 00구 00길 000-00

◯ 설치장소 현장사진

제3장 태양광설치 도면

※ 도면에는 치수가 기재되어야 합니다.

1. 전체 평면도(태양광배치 평면도)

2. 구조물 입면도 또는 측면도 상세도면

따로붙임: 1. 협동조합 정관 또는 등기사항전부증명서(등기부등본) 1부.

2. 사업자등록증  1부.  끝.

【붙임】

햇빛발전협동조합 태양광설치 부지제공 대상 현황

(2018.05.)

연번	실·본부·국	시 설 명	소 재 지	설치예상용량(kW)	재산관리관	비 고
1	일자리노동정책관	북부기술교육원 (교육1관)	노원구 덕릉로길 70가길 80	50	일자리정책담당관
2	“	북부기술교육원 (교육3관)	노원구 덕릉로길 70가길 80	50	일자리정책담당관
3	“	동부기술교육원 (서울관)	강동구 고덕로 183	50	일자리정책담당관
4	도시교통본부	당산 노외	영등포구 당산동 3가 2-1	240	주차계획과	노외 주차장
5	“	도봉산	도봉구 도봉동 282-26	194	주차계획과	노외 주차장
6	“	수서역	강남구 수서동 735	651	주차계획과	노외 주차장
7	“	신천유수지	송파구 신천동 14	222	주차계획과	노외 주차장
8	“	한강진역	용산구 한남동 728-27	181	주차계획과	노외 주차장
9	“	신방화역(시설)	강서구 마곡동 739	175	주차계획과	노외 주차장
10	“	영남(시설)	영등포구 영등포 4가 123	287	주차계획과	노외 주차장
11	“	용산주차빌딩(시설)	용산구 한강로 2가 12-9	294	주차계획과	노외 주차장
12	여성가족정책실	영보자애원(생활관)	경기도 용인시 처인구 이동면 묵리 464 외 8필지	138	여성정책담당관
13	“	동부여성발전발전센터	광진구 자양동 9-13	118	여성정책담당관
14	“	북부여성발전센터 (본관,창업보육센터 등)	노원구 중계동 501-1	79	여성정책담당관
15	“	중부여성발전센터	마포구 용강동 70-2	62	여성정책담당관
16	“	서부여성발전센터	양천구 신월동 139-1	69	여성정책담당관
17	“	시립아동상담치료센터(라동)	동대문구 장안동 329-1	134	가족담당관
18	“	서남권 글로벌센터	영등포구 대림동 604-30	75	외국인다문화담당관