협의결과에 대한 검토의견

부지 현황
협의 결과	- 서울창업허브 마스터플랜 수립 방침(시장방침, ’15.11.30.)에 따라 기존대로 획지를 분할하되
협의 결과 (1)	- 서울창업허브 방문차량과 화재 등 긴급상황 발생 시 신속한 대처를 위해 ①→③으로 차량이 이동 가능하도록 ③의 기존도로를 공동으로 사용할 수 있도록 요청
검토 의견 ⇒	【조건부 수용가능】 조건 : 향후 소방서 인허가 협의를 위해 ①도로를 공동주택과 공용으로 사용한다는 증빙자료(문서) 필요
협의 결과 (2)	- 또한 ②에 조성하는 조경지역은 서울창업허브 본관동 준공과 BF인증 (장애물 없는 생활환경)에 반드시 필요한 사항으로 존치필요
검토 의견 ⇒	【조건부 수용가능】 조건 : 향후 획지분할로 인한 창업허브부지 조경면적 감소로 획지분할이 불가한 상황이 발생하지 않도록 해당부서에서 조치(추가 조경 확보 등) 필요
협의 결과 (3)	- ④의 정화조 매립부지에 대해서는 준공(’17. 4월)이 얼마 남지 않아 신설 등이 불가능한 사항이므로 획지분할 제외 요청
검토 의견 ⇒	【수용 불가】 의견 : 정화조 이설은 장기간 소요되지 않을 것으로 예상되므로, 금회 공사시 창업허브부지 쪽으로 이설 요청.

추가 검토의견

(1) 공동주택부지의 ③기존도로에 매립된 중압가스관은 금회 본관동 공사시 창업허브부지인 ①도로로 이설토록 계획된 바(마스터플랜 p.78~p.80), 창업허브부지 쪽으로 반드시 이설 필요

기존 가스배관

마스터플랜의

신규 이설 가스관

이

설

(2) 진입도로에 공사예정인 상수도관은 마스터플랜의 공동주택 지하주차장 진출입로 공사시 간섭되지 않도록 가능한 공동주택과 반대편(외부쪽)에 시공 필요

상수도관이 지하주차장

진출입로와 간섭 우려되므로 가능한 도로 반대편으로 시공

이설

(3) 본관동 공사와 관련 「상수관 이설도면」, 「가스관 이설도면」등 공동주택 예정부지에 매립된 시설 일체의 위치 표기된 최종 도면(CAD파일) 송부 요청