환경보전방안서 협의의견

【한국과학기술연구원 연구동 증축】

Ⅰ. 사업개요

○ 사 업 명 : 한국과학기술원 연구동 증축사업

○ 위    치 : 서울시 성북구 화랑로 14길 5

○ 사 업 자 : 한국과학기술연구원

○ 협의근거 : 서울특별시 환경영향평가조례 제18조

○ 승인기관 : 성북구 건축과

Ⅱ. 협의내용

1. 총괄

○ 본 사업은 한국과학기술연구원 연구동 증축사업의 사업변경에 따른 환경영향을 개선하는 것으로 사업시행에 따른 각종 환경적인 악영향을 최소화하기 위해 본 환경보전방안서 등에 제시된 저감방안을 충실히 이행하여야 함

○ 금회 환경보전방안서 검토 과정에서 예측하지 못하였던 상황의 발생 또는 예측의 부적정 등으로 민원발생 또는 주변 환경에 추가적인 악영향이 있거나, 있을 것으로 우려 될 경우에는 본 협의의견 및 환경보전방안서 등에 제시된 저감방안 이외에 별도의 대책을 강구‧시행함으로써 환경영향을 예방하여야 함

○ 본 협의의견 외 다른 사항에 대해서는 기 통보한 환경영향평가(환경보전방안) 협의의견을 충실히 이행하여야 함

2. 항목별 협의내용

가. 대기질

○ 공사시 미세먼지 저감대책 수립 및 이행

○ 사업부지는 친환경건설장비를 100% 사용하여야 함

나. 토지이용

○ 사업부지 전체 생태면적률은 55.37% 이상 확보하여야 함

- 생태면적률 : 55.37%(자연지반녹지 132,234.45㎡, 수공간(차수) 2,414.92㎡, 인공지반녹지(≥90㎝) 7,825.44㎡, 인공지반녹지(<90㎝) 12,255.84㎡, 옥상녹화(≥40㎝) 1,563.20㎡, 옥상녹화(<40㎝) 1,020.11㎡, 투수포장(식재포함, 자연지반) 1,621.01㎡, 투수포장(식재포함, 인공지반) 185.51㎡, 투수포장(식재미포함, 자연지반) 15,672.11㎡, 투수포장(식재미포함, 인공지반) 1,601.82㎡, 벽면녹화 67.20㎡, 침투시설연계면 386.33㎡)

다. 친환경적 자원순환

○ 발생되는 건설폐기물은 건설폐기물 수집․운반․처리업체를 선정 후 건설폐기물의 재활용 용도 규정에 의해 보관, 위탁처리 하여야 함

라. 소음·진동

○ 공사시 소음저감대책을 이행하여야 함

3. 환경보전방안서(보완서 등 포함)에 제시된 저감방안(요약)

가. 대기환경 분야

1) 대기질(환경보전방안서 29~30쪽, 41쪽, 보완 7쪽)

○ 친환경 건축자재 사용

○ 미세먼지 계절관리제(시즌관리제) 이행

○ 친환경건설장비 사용 계획 수립

나. 토지환경 분야

1) 토지이용(환경보전방안서 32~37쪽, 보완서 10~17쪽)

○ 생태면적율 55.37% 확보

○ 녹지조성

- 자연지반녹지 132,234.45㎡, 인공지반녹지(≥90㎝) 7,825.44㎡, 인공지반녹지(<90㎝) 12,255.84㎡, 옥상녹화(≥40㎝) 1,563.20㎡, 옥상녹화(<40㎝) 1,020.11㎡, 벽면녹화 67.20㎡

다. 생활환경 분야

1) 친환경적자원순환(환경보전방안서 39쪽)

○ 공사시 폐기물 관리계획 및 재활용 폐기물 관리계획 이행

2) 소음‧진동(보완 25쪽)

○ 공사시

- 이동식 방음벽 설치 운영