3. 터널 및 소방시설 현황(위치도)

▢ 호암 2터널

◯ 현황 및 위치도

호암2터널 위치도
우회도로정보
호암길 → 시흥대로(상) / 호암길 → 금천로(하)
터널개요 및 시설물 현황
- 구간 : 금천구 시흥동 73 ↔ 안양시 석수동 - 2열 터널 4차선 - 연장 : 605m, 581m (2000.12.28.) - 환기설비 없음
설 비 명	수 량		설 비 명			수 량		설 비 명	수 량
소 화 기	46대		비상콘센트			8		정보표시판	-
소 화 전	-		화재탐지설비			-		비상주차대	-
경보설비	15	조명등		상행	LED100W×134등		비상방송		15
환기(축류)	-			하행	NH250W×284등		연결통로 (방화문)		-
긴급전화	2대		비상조명등			76대		비상전원 (발전기)	비상전원 (안양시)
CCTV	6대		재방송설비			FM 19개		터널 위치번호판	상행(짝수):11하행(홀수):11
유도표시판	12		무선통신 보조설비			서울 1개소 안양 1개소

◯ 차량통제 위치

상 행	하 행

◯ 시민대피유도 및 도착(집결지)

유도요원 위치 대피 유도방향	집결지