호흡보호장비 점검 계획

소방대원의 건강 위해요인을 제거하고 안전한 현장 활동 지원을 위한 호흡보호장비 점검을 실시하고자 함

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’14. 10. 6. ～ 10. 7. (2일간)

○ 점검대상 : 현장대응단, 각안전센터

○ 점 검 자 : 장비주임외 1명(현장대응단 장비담당 1명)

○ 점검방법 : 각 안전센터 순회점검

- 본부 소방장비 관리 실태 확인 점검시 구조·진압장비 평가관 점검 확인예정

□ 운영현황                                        (’14.8.31.기준)

구 분	계	현장대응단 (진압팀)	현장대응단 (구조대)	송정	능동	행당	금호	성수	중곡
공기호흡기(등지게)	304	68	38	27	35	32	28	44	32
예비용기	695	203	91	72	62	67	67	67	66
공기충전기	8		1	1	1	1	1	1	1

□ 주요 점검내용

○ 공기충전기 정비상태 및 충전실내 위생상태 확인

○ 공기호흡기 안전관리 이행 여부 (면체 및 용기)

- (위생검사) 용기 충전회수 10회 마다, 면체 연 1회 이상 검사

- (안전검사*)  용기 신규검사 후 10년 이하인 경우 5년마다 검사

※용기외부 위생 및 안전검사 완료 스티커 부착여부 확인

○ 용기 보관상태 및 공기충전 기한 도래 및 경과여부 확인

- 용기외부 표시상태 부착상태

○ 공기충전기 관리대장 비치여부 및 기록상태

○ 호흡보호장비 점검부 기록상태 확인

- 공기호흡기 셋트 : 등지게, 용기, 면체등 3종으로 구성

(보조 마스크 제외)

○ 내구연한 도래(2004년이전)한 용기 차량적재 여부 확인 및

예비용기 활용여부확인

붙임   호흡보호장비 및 정비실 점검결과 보고(서식) 1부.

붙임 1		호흡보호장비 및 정비실 점검결과 보고 (서식)-본부보고

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’14.10. 6. ～ 10. 7

○ 점검대상 : 각 안전센터

○ 점검방법 : 장비주임외 1명

□ 점검결과

○ 점검내용

- 공기호흡기 안전관리 이행 여부 (위생검사, 안전검사 등)

- 호흡보호장비 정비실 운영 실태 (검사, 정비, 세척, 공기성분 분석) 등

<점검사진>	<점검사진>	<점검사진>	<점검사진>

○ 조치결과 (※ 처리결과 공문 및 증빙자료 별도제출)

- 호흡보호장비(면체, 용기) 위생검사 미시행

- 호흡보호장비 관리대장 미비치 및 운영상태 불량 등

구분	계	호흡보호 장비	정비실
지적건수	35	20	15
처리건수	35	20	15

□ 수범사례 (특수시책으로 시행 중인 사례)

○  “공기질 분석장비 구매”를 통한 수시 공기질 분석 시행

□ 건의사항 (운영 상 문제점 등)

○ 호흡용으로 사용되는 충전공기 검사회수 개정(연 2회 →1회) 필요