홀로그램 광고판

시 설 명: 홀로그램 광고판

설치장소: 1층 현장대응단 사무실 입구(좌측)

운영시간: 06:00~23:59(유휴시간: 00:00~05:59)

※ 출동영상은 차고문 개방 시 상시 작동

본체 사양

광고판 크기: 157㎝ x 111㎝(홀로그램 유닛 6개 조합)

차고문 스위치와 연동하여 출동 시 안전영상 작동

자체 온도유지 장치 및 방수기능 내장

on/off 조작 가능(별도 스위치 설치)

무선통신 및 영상 업로드를 위한 장치 내장

홀로그램 유닛 사양

제품명	해상도	디스플레이 사이즈	출력전력	중량	전력송출방식
H65	720 x 720	700㎜	48W	0.52㎏	무선

영상목록: 총 19점(3D영상 4점, 2.5D영상 4점, 2D영상 11점)

연번	형 태	제 목	비 고
1	3D 영상	소방서 비상출동	출동 시 재생
2		소방 로고	상시 재생
3		플래넷(추가) ※ 지구환경에 관한 이미지영상
4		산업군(추가) ※인체 및 산업기기에 대한 안전관련 이미지영상
5	2.5D 영상	다매체신고 방법
6		불법주정차 1편
7		우리는 소방관입니다.
8		화재 시 대피요령
9	2D 영상	공기매트낙하요령
10		다매체신고 방법
11		불법주정차 1편
12		불법주정차 2편
13		비상구안전관리
14		소방재난본부 홍보영상(6분)
15		소방재난본부 홍보영상(44초)
16		소방차길터주기
17		우리는 소방관입니다.
18		주택용소방시설 소개
19		화재 시 대피요령