하천시설(공사장포함)점검표

○ 점검 일시(기간) : 2017.  3.23. ~ 3.29

○ 점검하천 : 강남하천

점 검 내 용	점 검 결 과	비고
○제방 안전상태 확인 ·일반형 : 월류, 제체침하 및 훼손, 활동, 누수, 세굴 및 침식, 수목식생 등 ·구조물형 : 침하, 전도, 기초세굴, 구조물 파손 등 ○호안 안전상태 확인 ·세굴, 비탈덮기 활동 및 손상, 호안머리보호공 손상,구조물이음눈 및 비탈멈춤공 손상, 하상부 세굴 및 퇴적 등 ○토목구조물 안전상태 확인 ·균열, 백태 및 누수, 박락, 층분리, 철근노출,구조물 파손, 부재변형, 기초세굴 등 ○둔치 및 하상 안전상태 확인 ·세굴, 유수지장물(준설토 등) ○기 타	- 특이사항 없음 - 특이사항 없음 - 특이사항 없음 - 특이사항 없음 - 양재천(산책로 파손, 배수로 토사 퇴적 등) - 탄천(자전거도로 파손) - 안양천(가도설치로 인한 유수장애 등) - 여의천(하수맨홀 안전매트 파손) - 세곡천(석축기초 세굴) - 한강(호안블럭 침하, 호안둔치 세굴 등) - 도림천(조경석 재정비, 임시가교) - 고덕천(구조물공사에 따른 유수장애)

첨부 : 하천시설물 점검  1부.

2017.  4 .     .

점검자 :  직7급  성명 윤희성(인)                                       직7급  성명 송민섭(인)

하천시설(공사장포함)점검표

○ 점검 일시(기간) : 2017.  3.23. ~ 3.29

○ 점검하천 : 청계천

점 검 내 용	점 검 결 과	비고
○제방 안전상태 확인 ·일반형 : 월류, 제체침하 및 훼손, 활동, 누수, 세굴 및 침식, 수목식생 등 ·구조물형 : 침하, 전도, 기초세굴, 구조물 파손 등 ○호안 안전상태 확인 ·세굴, 비탈덮기 활동 및 손상, 호안머리보호공 손상,구조물이음눈 및 비탈멈춤공 손상, 하상부 세굴 및 퇴적 등 ○토목구조물 안전상태 확인 ·균열, 백태 및 누수, 박락, 층분리, 철근노출,구조물 파손, 부재변형, 기초세굴 등 ○둔치 및 하상 안전상태 확인 ·세굴, 유수지장물(준설토 등) ○기 타	- 특이사항 없음 - 특이사항 없음 - 특이사항 없음 - 특이사항 없음 - 청계천 맑은내다리 하부(좌안) 제2경사로 설치공사장 · 가물막이 설치

첨  부 : 하천시설물 점검   1부.

2017.  4 .     .

점검자 :  직7급  성명 곽민철(인)                                       직7급  성명 송민섭(인)

하천시설(공사장포함)점검표

○ 점검 일시(기간) : 2017.  3.23. ~ 3.29

○ 점검하천 : 강북하천

점 검 내 용	점 검 결 과	비고
○제방 안전상태 확인 ·일반형 : 월류, 제체침하 및 훼손, 활동, 누수, 세굴 및 침식, 수목식생 등 ·구조물형 : 침하, 전도, 기초세굴, 구조물 파손 등 ○호안 안전상태 확인 ·세굴, 비탈덮기 활동 및 손상, 호안머리보호공 손상,구조물이음눈 및 비탈멈춤공 손상, 하상부 세굴 및 퇴적 등 ○토목구조물 안전상태 확인 ·균열, 백태 및 누수, 박락, 층분리, 철근노출,구조물 파손, 부재변형, 기초세굴 등 ○둔치 및 하상 안전상태 확인 ·세굴, 유수지장물(준설토 등) ○기 타	- 특이사항 없음 - 특이사항 없음 - 특이사항 없음 - 특이사항 없음 - 중랑천(공사용 가설휀스 적치 외 5건) - 우이천(안전표지판 방향불량) - 불광천(교명주 기초 파손)

첨부 : 하천시설물 점검  1부.

2017.  4 .     .

점검자 :  직6급  성명 이평주(인)                                       직7급  성명 권혁정(인)