서울특별시 고시 제2014-120호

홍제천 등 4개 하천기본계획(변경) 고시

서울특별시 제2003-386호(2003.12.5)로 기 고시된 홍제천, 불광천, 제2006-234호(2006.7.6)로 기 고시된 녹번천, 봉원천 등 4개 하천에 대하여 「하천법」제25조 및 같은 법 시행령 제24조 규정에 따라 수립한「홍제천 등 4개 하천기본계획」을 같은 법 시행규칙 제13조 규정에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2014년  4월  3일

서울특별시장

1. 하천기본계획 수립

가. 하천기본계획 목적

○ 홍제천 등 4개 하천에 대하여 그 간의 유역의 개발, 도시화, 기상특성 변화 및 하천개수사업 등으로 인한 유역의 수리‧수문특성과 하도특성의 변화를 하천기본계획에 반영하고 미비점을 보완하여 수자원 종합지침 확립에 기여하고자 함.

○ 하천기본계획 수립 범위

하천명	하천 등급	당초 변경	위 치		하천연장 (㎞)
			기 점	종 점
홍제천	지방 하천	당초	서울시 종로구 평창동 복개시점부	서울시 마포구 망원동 한강(국가) 합류점	11.10
		변경	서울시 종로구 평창동 복개시점부	서울시 마포구 망원동 한강(국가) 합류점	11.13
불광천	〃	당초	서울시 은평구 불광동 424번지	서울시 마포구 성산동 홍제천 합류점	7.30
		변경	서울시 은평구 불광동 423-5번지	서울시 마포구 성산동 홍제천 합류점	7.32

하천명	하천 등급	당초 변경	위 치		하천연장 (㎞)
			기 점	종 점
녹번천	지방 하천	당초	서울시 은평구 불광동 산42-1번지	서울시 은평구 역촌동 불광천 합류점	3.20
		변경	서울시 은평구 불광동 산42-1, 13-6번지	서울시 은평구 역촌동 불광천 합류점	4.42 (1.22)
봉원천	〃	당초	서울시 마포구 노고산동 31-123번지	서울시 마포구 신정동 한강(국가) 합류점	1.30
		변경	서울시 마포구 노고산동 31-123번지	서울시 마포구 신정동 한강(국가) 합류점	1.30

주) ( ) 연장은 녹번천(지류)에 대한 연장임

나. 연평균 강우량과 하천 수자원 부존량에 관한 사항

하천명	당초 변경	유역면적 (㎢)	연평균 강우량 (㎜)	수자원 총 량 (백만㎥)	수자원 부존량(백만㎥)			손실량 (백만㎥)
					홍수기	평상시	계
홍제천	당초	40.77	1,340.2	54.64	25.46 (76.99%)	7.61 (23.01%)	33.07 (60.52%)	21.57 (39.48%)
	변경	41.20	1,434.2	59.09	28.60 (78.46%)	7.85 (21.54%)	36.45 (61.69%)	22.64 (38.31%)
불광천	당초	20.72	1,340.2	27.77	12.94 (77.02%)	3.86 (22.98%)	16.80 (60.50%)	10.97 (39.50%)
	변경	21.10	1,434.2	30.26	14.65 (78.46%)	4.02 (21.54%)	18.67 (61.69%)	11.59 (38.31%)
녹번천	당초	5.75	1,384.8	7.96	3.48 (69.05%)	1.56 (30.95%)	5.04 (63.32%)	2.92 (36.68%)
	변경	5.79	1,434.2	8.30	4.02 (78.46%)	1.10 (21.54%)	5.12 (61.69%)	3.18 (38.31%)
봉원천	당초	6.30	1,384.8	8.72	3.83 (69.01%)	1.72 (30.99%)	5.55 (63.65%)	3.17 (36.35%)
	변경	5.31	1,434.2	7.62	3.69 (78.46%)	1.01 (21.54%)	4.70 (61.69%)	2.92 (38.31%)

다. 하천유역의 지역별 및 홍수방어시설별 홍수배분계획

수계명	하천명		주요 지점명	유 역 면 적 (㎢)	계 획 빈 도 (년)	기 본 홍수량 (㎥/sec)	유역 및 홍수방어 시설별 홍수량 (㎥/sec)	하도분담 홍 수 량 (㎥/sec)
한 강	홍제천		홍 제 천 하 구	41.20	80	639	-	639
			불 광 천 합 류 전	20.02	〃	319	6	313
			사 천 교 지 점	19.48	〃	319	6	313
			백 련 교 지 점	16.34	〃	319	6	313
			유 진 상 가 지 점	12.88	〃	264	7	257
			홍 지 문 지 점	10.36	〃	249	9	240
			구 기 천 합 류 전	4.63	〃	112	-	112
			서울예고지점	3.18	〃	77	-	77
	불광천		불광천 하구	21.10	80	353	-	353
			증산3교지점	17.63	〃	353	-	353
			와산교상류200m지점	14.89	〃	333	-	333
			녹번천합류전	6.96	〃	156	-	156
			연신내역지점	2.38	〃	62	-	62
		본류	녹번천하구	5.79	80	144	-	144
	녹		역촌오거리앞	3.90	〃	107	-	107
	번		지천합류전	2.29	〃	63	-	63
	천	지류	지천하구	1.10	80	35	-	35
			대조파출소앞	1.07	〃	35	-	35
	봉원천		봉원빗물펌프장	5.31	80	148	-	148
			마포소방서부근전	2.84	〃	77	-	77
			서강역(경의선)부근	2.84	〃	77	-	77

주) 홍제천의 하도분담홍수량은 신영동 저류조에 의한 주요 지점별 홍수조절효과를 고려한 홍수량임

라. 기본홍수량, 계획홍수량, 계획홍수위, 계획하폭

수계명	하천명		주요지점명	계획빈도 (년)		기본홍수량 (㎥/sec)		계획홍수량 (㎥/sec)		계획홍수위 (EL.m)		계획하폭 (m)
				당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
한 강	홍제천		홍 제 천 하 구	50	80	545	639	545	639	13.53	13.54	129	110
			불 광 천 합 류 전	〃	〃	290	319	290	313	13.54	13.54	75	83
			사 천 교 지 점	〃	〃	290	319	290	313	16.44	16.05	90	90
			백 련 교 지 점	〃	〃	270	319	270	313	27.79	27.85	36	37
			유 진 상 가 지 점	〃	〃	220	264	220	257	34.31	35.75	48	47
			홍 지 문 지 점	〃	〃	200	249	200	240	56.82	57.71	28	45
			구 기 천 합 류 전	〃	〃	95	112	95	112	74.35	74.25	18	15
			서울예고지점	〃	〃	75	77	75	77	82.15	85.93	12	10
	불광천		불광천 하구	50	80	325	353	325	353	13.53	13.54	78	75
			증산3교지점	〃	〃	325	353	325	353	13.53	13.54	60	60
			와산교상류200m지점	〃	〃	280	333	280	333	13.53	13.70	47	58
			녹번천합류전	〃	〃	145	156	145	156	15.97	16.56	20	44
			연신내역지점	〃	〃	55	62	55	62	23.55	24.72	11	11
		본류	녹번천하구	50	80	139	144	139	144	15.98	16.56	23	23
	녹		역촌오거리앞	〃	〃	98	107	98	107	19.69	20.23	23	23
	번		지천합류전	〃	〃	66	63	66	63	22.74	22.63	17	17
	천	지	지천하구	50	80	25	35	25	35	22.31	22.83	7	6
		류	대조파출소앞	〃	〃	24	35	24	35	25.64	25.91	5	8
	봉원천		봉원빗물펌프장	50	80	134	148	134	148	14.53	14.53	38	40
			마포소방서부근전	〃	〃	105	77	105	77	14.53	14.53	10	9
			서강역(경의선)부근	〃	〃	105	77	105	77	14.53	14.53	14	10

마. 보전지구․복원지구 또는 친수지구에 관한 사항

수계명	하천명	구간(No.)		안 별	지구구분	연장(㎞)
		시점	종점
한 강	홍제천	6+085	0+000	양 안	친수지구	6.085
		6+455	6+085	〃	복원지구	0.370
		10+005	6+455	〃	친수지구	3.550
		10+220	10+005	〃	복원지구	0.215
		10+365	10+220	〃	친수지구	0.145
		10+495	10+365	〃	복원지구	0.130
		10+850	10+495	〃	친수지구	0.355
		11+130	10+850	〃	복원지구	0.280
	불광천	4+485	0+000	양 안	친수지구	4.485
		7+320	4+485	〃	복원지구	2.835
	녹번천	3+200	0+000	양 안	복원지구	3.200
	(지류)	1+225	0+000	양 안	복원지구	1.225
	봉원천	1+300	0+000	양 안	복원지구	1.300

바. 하천기본계획의 열람에 관한 사항

○ 홍제천 등 4개 하천기본계획에 관한 상세한 내용은 서울특별시(하천관리과) 및 각 하천의 관할지역에 해당하는 자치구청 관리부서에 비치하여 이해관계인이 열람하실 수 있습니다.

2. 하천의 구분 및 지정 고시

「하천법」제25조 규정에 따라 수립한「홍제천 등 4개 하천기본계획」을 같은 법 제7조 및 같은 법 시행령 제5조 규정에 따라 변경 지정하고, 같은 법 시행규칙 제3조 규정에 따라 다음과 같이 고시합니다.

○ 지방하천의 구분 및 지정 변경 사항

하천명	하천 등급	당초 변경	구 간			변경사유
			기점	종점	거리 (㎞)
홍제천	지방하천	당초	서울시 종로구 평창동 복개시점부	서울시 마포구 망원동 한강(국가) 합류점	11.10	하천 중심선 적용에 의한 오차 (+)0.03
		변경	서울시 종로구 평창동 복개시점부	서울시 마포구 망원동 한강(국가) 합류점	11.13
불광천	〃	당초	서울시 은평구 불광동 424번지	서울시 마포구 성산동 홍제천 합류점	7.30	하천 중심선 적용에 의한 오차 (+)0.02
		변경	서울시 은평구 불광동 423-5번지	서울시 마포구 성산동 홍제천 합류점	7.32
녹번천	〃	당초	서울시 은평구 불광동 산42-1번지	서울시 은평구 역촌동 불광천 합류점	3.20	녹번천(지류)에 대한 지방하천 추가 지정 (+)1.22
		변경	서울시 은평구 불광동 산42-1, 13-6번지	서울시 은평구 역촌동 불광천 합류점	4.42 (1.22)
봉원천	〃	당초	서울시 마포구 노고산동 31-123번지	서울시 마포구 신정동 한강(국가) 합류점	1.30	-
		변경	서울시 마포구 노고산동 31-123번지	서울시 마포구 신정동 한강(국가) 합류점	1.30

주) ( ) 연장은 녹번천(지류)에 대한 연장임

3. 하천구역의 결정(변경․폐지) 및 지형도면 고시

「하천법」제10조 규정에 따라 하천구역을 다음과 같이 결정하고 같은 법 시행규칙 제4조 규정에 따라 고시하며, 「토지이용규제기본법」제8조 제2항 및 같은 법 시행령 제7조 규정에 따라 지형도면 등을 고시합니다. 관계서류(토지세목, 지형도면 등)를 서울특별시(하천관리과) 및 각 하천의 관할지역에 해당하는 자치구청 관리부서에 비치하여 이해관계인이 열람하실 수 있습니다.

하천명	하천 등급	구 간			면적 (㎡)	결정(변경·폐지일 및 사유)
		기 점	종 점	거리 (㎞)
홍제천	지방하천	서울시 종로구 평창동 복개 시점부	서울시 마포구 망원동 한강(국가) 합류점	11.13	612,905	고시일
불광천	〃	서울시 은평구 불광동 423-5번지	서울시 마포구 성산동 홍제천 합류점	7.32	368,063	〃
녹번천	〃	서울시 은평구 불광동 산42-1, 13-6번지	서울시 은평구 역촌동 불광천 합류점	4.42	63,738	〃
봉원천	〃	서울시 마포구 노고산동 31-123번지	서울시 마포구 신정동 한강(국가) 합류점	1.30	22,427	〃

첨부서류 : 1. 하천구역에 편입된 토지세목 조서

2. 하천구역이 표시된 지형도면(축척 1/1,500)

4. 홍수관리구역의 지정 및 지형도면 고시

「하천법」 제12조에 따라 홍수관리구역을 다음과 같이 지정하고 같은 법 시행규칙 제6조 규정에 따라 고시하며, 「토지이용규제기본법」 제8조 제2항 및 같은 법 시행령 제7조 규정에 따라 지형도면을 고시합니다. 관계서류(토지세목, 지형도면 등)를 서울특별시(하천관리과) 및 각 하천의 관할지역에 해당하는 자치구청 관리부서에 비치하여 이해관계인이 열람하실 수 있습니다.

하천명	하천 등급	홍수관리구역의 구간			면적 (㎡)	결정(변경·폐지일 및 사유)
		기 점	종 점	거리 (㎞)
홍제천	지방하천	서울시 종로구 평창동 복개 시점부	서울시 마포구 망원동 한강(국가) 합류점	11.13	464	고시일
불광천	〃	서울시 은평구 불광동 423-5번지	서울시 마포구 성산동 홍제천 합류점	7.32	2,334	〃

첨부서류 : 1. 홍수관리구역에 편입된 토지세목 조서

2. 홍수관리구역이 표시된 지형도면(축척 1/1,500)

5. 폐천부지 등 및 지형도면의 고시

「하천법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제39조 규정에 따라 폐천부지 등을 다음과 같이 결정하였고,「토지이용규제기본법」제8조 제2항 및 같은 법 시행령 제7조 규정에 따라 지형도면 등을 다음과 같이 고시합니다. 관계서류(토지세목, 지형도면 등)를 서울특별시(하천관리과) 및 각 하천의 관할지역에 해당하는 자치구청 관리부서에 비치하여 이해관계인이 열람하실 수  있습니다.

※ 폐천부지는 하천 전 구간에 산재하여 위치하는 바, 구간의 기점․종점은 하천의 기점․종점을 기재 하였고, 보전․처분에 관한 관리계획은 국․공유지에 한함.

하천명	하천 등급	폐천부지		면적 (㎡)	보전·처분에 관한 관리계획	발 생 연월일
		기 점	종 점
홍제천	지방 하천	서울시 종로구 평창동 복개 시점부	서울시 마포구 망원동 한강(국가) 합류점	60,362	보전-현상태이용 (하천환경보전 및 기타활용) 처분-기타용도 (주거지 및 산지)	고시일
불광천	〃	서울시 은평구 불광동 423-5번지	서울시 마포구 성산동 홍제천 합류점	9,216	보전-현상태이용 (치수 및 하천환경보전, 기타활용)	〃
녹번천	〃	서울시 은평구 불광동 산42-1, 13-6번지	서울시 은평구 역촌동 불광천 합류점	41,844	보전-현상태이용 (치수 및 하천환경보전 활용)	〃
봉원천	〃	서울시 마포구 노고산동 31-123번지	서울시 마포구 신정동 한강(국가) 합류점	5,812	보전-현상태이용 (치수 및 기타 활용) 처분-기타용도	〃

첨부서류 : 1. 폐천부지 등이 편입된 토지세목 조서

2. 폐천부지 등이 표시된 지형도면(축척 1/1,500)