국민중심의 안전가치에 일상의 안심을 더합니다.
		소방청
수신	수신자 참조
(경유)
제목	화재·구조현장 대원 안전관리 강화 재강조 지시

1. '21.07.31.(토) 15:37경 신고 접수된 충남 공장 화재에서 인명수색 중이던 대원이 부상*당하는 안타까운 사고가 발생하였습니다.

* 건물 2층 사무실 내부로 진입한 대원 2명이인명수색 중 천장(샌드위치 패널 내부 단열재 스티로폼)에서 화염이 덮침(붕괴)

2.(재강조 지시) 화점층 및 위험구역(유해화학물질 누출 포함)에 진입하는 모든 대원(화재, 구조, 구급)은자기 엄호가 가능하도록 충수된 수관을 들고 진입하는 등 아래 재강조 세부사항을 철저히 준수하시기 바랍니다.

《 재강조 세부사항 》

?화재진압 시

-(진입) ①오래된 주택, 가건물/시설붕괴위험(특히 주수 후) 주의, ②건물 화점층 내부진입 시 진압·구조대원은충수(5~7kg/㎠)된소방호스를 들고 진입,③밀폐된 문은 천천히 열고 연기(화염)이 역류하면분무주수로 끊어서 방수(숏펄싱), ④연기제거와 시야확보, 방수를 위해문개방, 창문 파괴 등으로배연 조치

※ 보호장구 착용하고 낮은 자세에도 내부 연기가 너무 뜨거우면 플래쉬오버 전조

-(탈출) ①진입로(탈출로)에 불이 번지는지 관찰(특히 대형창고 화재 등에서 주의),  ②소방호스를 붙잡고 따라서탈출(비좁은 내부에서는 호스엉킴 주의)

☞재난현장 표준작전절차 SOP210(특수현장 징후 및 대응절차),SSG1(현장안전관리 공통 표준절차)숙지

? 유해물질(유해가스) 누출사고 현장활동 시

-(진입) 반드시공기호흡기와적응성 있는 보호복 착용, 가스검지기 등측정용 장비를활용하여 누출된 유해화학물질 종류 및 특성위험성 등을확인 후 진입

※ 유해화학물질 비상대응 핸드북(ERG), 안전보건공단지침(MSDS), 유관기관 정보 등 적극 활용

-(철수) 시설의 방호가 불가능하거나위험요소 증가 시 즉시안전구역으로철수

3.(행정사항) 소방관서장은 모든 현장대원에 대해안전관리 강화 특별교육 실시.  끝.

							소방청장
수신자					서울특별시장(재난대응과장),현장대응단장,부산광역시장(방호조사과장),대전광역시장(화재대응조사과장),대구광역시장(현장대응과장),인천광역시장(119재난대책과장),현장대응단장,광주광역시장(방호예방과장),울산광역시장(119재난대응과장),세종특별자치시장(대응예방과장),경기도지사(재난대응과장),대응과장,강원도지사(방호구조과장),충청북도지사(대응총괄과장),충청남도지사(예방안전과장),전라북도지사(방호예방과장),전라남도지사(대응예방과장),경상북도지사(대응예방과장),경상남도지사(방호구조과장),제주특별자치도 소방안전본부장(예방대응과장),창원소방본부장(대응예방과장),서울특별시 서울종합방재센터소장(종합상황실장),부산광역시장(종합상황실장),대구광역시장(119종합상황실장),인천광역시장(119종합상황실장),광주광역시장(119종합상황실장),대전광역시장(119종합상황실장),울산광역시장(119종합상황실장),세종특별자치시장(119종합상황실장),경기도지사(재난종합지휘센터장),북부재난종합지휘센터장,강원도지사(종합상황실장),충청북도지사(119종합상황실장),충청남도지사(119종합상황실장),전라북도지사(119종합상황실장),전라남도지사(119종합상황실장),경상북도지사(119종합상황실장),경상남도지사(119종합상황실장),제주특별자치도 소방안전본부장(119종합상황실장),창원소방본부장(119종합상황실장)
담당										화재대응조사과장
협조자
시행			화재대응조사과-6367									(	2021. 8. 6.					)		접수			재난대응과-16530								(	2021. 8. 9.					)
우	30128					세종특별자치시 정부2청사로 13, (나성동)															/			www.nfa.go.kr
전화		044-205-7472						/전송			044-205-8747					/	ohinsu79@korea.kr												/	비공개(5)