창신동 만물시장(상가)지역(작성예시)

종로소방서

①위 치	종로구 창신1동 360번지 일대	*지역․지구 구역(도시 계획법관련)	시장지역
②지역특징	완구 및 문구상가 밀집지역
③지역면적	13,460㎡
④대표자	회장 : 송동호(승진완구) 외 103명(전화) 747-1900 지역 의용 소방대장 : 마 숙 작(세진사)
⑤건축물개요	양식, 목조, R-C조(기와, 스레트, 슬라브) 지붕
⑥건축년도 및 경계 지구지정일	1979이전 (1986.1.30)	⑦전체동수 및 점포수	78개동 188개소	⑧주택호수	120
⑨세대수 및 인구수	120세대 212명	소방대상물동수 및 점포수	78개동 188개소
취약시설현황
전 기	가 스	위 험 물	화 기 취 급	기타취약시설
주택 및 상가별 누전차단기 설치됨	화재경계지구안 주택을 제외한 상가,점포는 가스사용안함	상가일대라서 가연물 상존함	보일러실 및 주방(주택)	주간에는 소방차량 진입에, 장애요인이 있으나, 20:00 이후에는 상점이 모두 철시하여 차량 진입이 수월한 편임.
소방시설․진압장구 현 황	○ 소화기 : 158, 옥내소화전 : 9, 자탐 설비 : 55/10, 유도등 : 37, 비상 경보설비: 54, 유도표지 : 7, 연결송수관 : 1, 연결 살수설비 : 1/8. 단독경보형감지기 : 371	자위소방조직현황	상인 회장 : 송동호 외 30명 구성
소방관서와의 거리	○ 숭인 : 1.1㎞, 연건 : 2.3㎞, 종로 : 3.0㎞, 세종로 : 4.0㎞ 을지로 : 0.8㎞, 무학 : 1.0㎞.
주변도로여건	○ 왕산로 24m ○ 상가 전면도로 폭 6～8m이나 좌판 등으로 평소 2～4m로서 소방차량들이 일렬진입가능	소방수리여건	공설 소화전 : 16 급 수 탑 : 1 비상 소화 장치 : 7
화재취약 요인 및 진압상 장애요인	○ 문구, 완구상가 밀집지역으로 화재 시 연소 확대 우려 됨. ○ 문구 등 상품운반 차량의 주정차 등으로 소방차량 진입에 장애 요인이 있음.
화 재 예 방 경 계 활 동	방 화 환 경 조 성
○ 소방검사 : 년1회 ○ 취약대상 소방훈련 : 년1회 ○ 방화 순찰 활동 : 기동순찰 및 이륜순찰 ○ 특별경계 : 근무 기간 중 방화 순찰 철저	게 시 판	표어․포스터	기 타
○ 화재경계지구 지정 게시판 설치됨	○ 표어 및 포스터 부착	○ 소화기 비치됨 ○ 단독경보형감지기 371개 설치됨

□ 위 치 도(예시)

□ 평 면 도(예시)