화재경계지구 총괄 현황

[서식 2]

[ 지구명 : 남대문로1번가 지역 ]

중부소방서

①위 치	중구 남대문시장4길 일대	*지역․지구 구역(도시 계획법관련)	상업지역
②지역특징	노후상가 밀집지역 (남대문 재래시장 지역)
③지역면적	5,764㎡ (1,746평)
④대표자	권인옥 외 330명 (전화) 778-6111
⑤건축물개요	양식, 철근, 블록, 벽돌조, 스라브가 36동
⑥건축년도 및 경계지구 지정일	1956년 1986.1.30	⑦전체동수 및 점포수	36동 334개소	⑧주택호수	-
⑨세대수 및 인구수	세대 여명	소방대상물동수 및 점포수	36동 334점포
취약시설현황
전 기	가 스	위 험 물	화 기 취 급	기타취약시설
업소별 누전차단기 설치됨	LPG가스 × 3개동 (20kg×9개)	업소별 난방용 경(등)유 2개동	보일러실 및 주방	내부 칸막이 합판사용
소방시설․진압장구 현황	-소화기 : 208 -옥내소화전 : 3 -S/P : 617/5 -자동화재탐지 : 142/16 -비상경보설비 : 44 -연결송수관 : 19/2 -소화전직결연결살수 : 201/9 -유도등 : 83 -유도표지 6 -기타확산소화기 2	자위소방조직현황	1개대 30명
소방관서와의 거리	○ 회현대 : 0.8㎞ ○ 충무로대 : 1.7㎞ ○ 서대문미근대 : 1.8㎞ ○ 용산 후암대 : 2.1㎞ ○ 종로 세종로대 : 2.5㎞ ○ 본서, 무학대 : 3.8㎞
주변도로여건	○ 남쪽 24M도로 ○서쪽 8.5M ○ 동쪽 7M도로	소방수리여건	○소화전 : 12개소 ○비상소화장치: 2개소
화재취약 요인 및 진압상 장애요인	○ 소방시설이 완비되어 있는 주변(경계지구 외) 건물에 비하여 노후 된 상가건물과 산재 된 가연물(의류 등)로 화재 시 급격한 연소 확대 우려 ○ 주로 의류점포 형성 및 통로협소로 유사 시 대형화재 우려 ○ 남대문시장 입구에 위치 주간 영업시간 대 출동로 상 차량정체 예상 ○ 교통체증 및 상가 밀집지역으로 소방차 진입 곤란 ○ 전기, 가스 시설의 무분별한 사용으로 화재요인 상존 ○ 좁은 도로와 차광막, 노점 및 불법 주차 등 소방차통행 장애 ○ 가공 고압선으로 화재 시 사다리차 등을 활용한 작전 곤란 ○ 영세한 점포, 노점상으로 종사자 초기 화재대응능력 부족 및 자체경비 소홀
화 재 예 방 경 계 활 동	방 화 환 경 조 성
○화재예방순찰 - 기동순찰, 방화순찰(펌프차 활용) - 화재기(9. 1 ~ 익년 4. 30) : 1일 2회 이상 - 비화재기(5. 1 ~ 8. 31) : 1일 1회 이상 - 이륜순찰, 도보순찰, 간부책임순찰등 ○소방특별조사(합동점검) : 년 1회 이상 ○소방통로확보훈련 : 월1회 이상 ○화재취약대상 훈련 : 비상소화장치훈련 등 년2회	게 시 판	표어․포스터	기 타
1개소	표 어 30여 매 포스터 20여 매	※ 재난위치표지판 -남대문시장 8개 -화재경계지구 3개

위치도

평 면 도