화재방어 검토회의 결과 보고

1. 검토회의 개최

일    시 : 2014. 3. 4. 20:10~20:40

참석인원 : 9명

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	초 진	완 진	귀 소
3.2	20:23	20:24	20:26		20:28	21:50

나. 장 소

옥 호	위 치	건물 구조	용 도
차량	마포구 독막로 6길 43

다. 원인 및 개요 :

1) 원인 : 전기배선 접촉불량 추정

2) 개요 : 운행중인 차량 엔진룸 전기배선 체결 이음부 접촉불량으로 전선피복에 착화, 발화된 것으로 추정됨

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 1,674천원(부동산  천원, 동산 1,674천원)

- 부동산 : 해당없음

- 동  산 : 엔진룸 부품 및 전기배선 일부 소실

3. 출동 인원 및 장비 : 차량 2대(펌프,탱크), 인원 6명(소방위 최도숙외 5명)

4. 수리현황 : 공소 3482호

5. 화재방어활동

- 출동중 교통 상황 : 휴일 저녁 유동인구 및 차량들이 많지 않은 지역이어서 출동 중 방해받지 않았고, 교통상황 양호함

- 최초 목격 상황 : 차량 보닛부분에서 연기발생 목격함

- 각 조별 임무 기록

팀  장 : 현장도착 즉시 현장상황 무선보고, 신속한 진압작전 지시 등 각 대원                임무 부여, 안전확보 및 현장지휘함

관창수(관창보조) : 안전장구 착용 후 차량 보닛을 개방하여 살펴본 바 차량 내 전선일부가 타들어 가는 것을 확인하고 소화기 이용 화재진압함. 또한 차량 배터리 연결배선 분리하여 안전조치 실시함

펌프차 운전 : 차량펌프 및 방수조작, 주변 교통 통제

탱크차 운전 : 펌프차량에 중계보수 및 주변 교통 통제

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 차량 내 전기배선에서 착화 되었으므로 안전장구 없이 배터리와 연결된 전선 제거 시 감전우려 있음	- 현장활동 시 장갑등 안전장구 확실 히 착용하고 기구이용 작업하여 안전사고 방지토록 교육 실시함

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진
화재진압 작전도