화재방어 검토회의 결과 보고

1. 검토회의 개최

일    시 : 2014. 12. 4. 19:00~19:30

참석인원 : 10명

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	초 진	완 진	귀 소
12. 3	06:19	06:19	06:22		06:29	08:10

나. 장 소

옥 호	위 치	건물 구조	용 도
일반주택	마포구 연남동 256-9번지 지하1층	양식 철근조 스라브가	단독주택

다. 원인 및 개요 :

1) 원인 : 부주의 추정

2) 개요 : 가스렌지위에 아보카드유(자초 혼합)를 장시간 가열 중 발화점 이상이 되어 자체발화 후 옆에 있던 종이류에 착화, 발화된 것으로 추정됨

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없 음

2) 재산피해 : 4,500천원(부동산 1,500천원, 동산 3,000천원)

- 부동산 : -1층 1동 1호 30㎡ 중 10㎡ 소실, 5㎡ 그을림

- 동  산 : 가스렌지, 씽크대, 천연화장품재료 및 기타 공예재료

3. 출동 인원 및 장비 : 차량 3대(펌프,탱크,구급차), 인원 9명(소방위 최도숙외 8명)

4. 수리현황 : 공소3178호 점유

5. 화재방어활동

- 출동중 교통 상황 : 새벽 시간대여서 유동인구 및 차량이 많지 않아 교통상황 양호함

- 최초 목격 상황 : 건물 지하1층에서 불꽃과 연기가 관찰되었고, 신고자는 밖에 나와있는상황 목격됨

- 각 조별 임무 기록

팀  장 : 현장도착 즉시 현장상황 무선보고, 신속한 진압작전 지시 등 각 대원                임무 부여, 안전확보 및 현장지휘함

관창수(관창보조) : 안전장구 착용 후 40mm 수관 3본을 연장 전개하여 현관문 통해 옥내진입하여 인명검색과 동시에 홈이용 화점 집중방수 및 연소확대방지 주력하여 화재진압함

펌프차 운전 : 차량펌프 및 방수조작, 주변 교통 통제

탱크차 운전 : 수리3178호점유 펌프차량에 중계보수 및 주변 교통 통제

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 노후주택으로서 구조물 낙하 가능성과 작업장 용도로 쓰이곳이기 때문에 인화성물질이 산재해 있는 장소로 연소확대 가능성	- 현장활동 시 천장부분 봉상주수로 낙하물 미연에 제거 및 홈이용 연소확대 저지

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진
화재진압 작전도