화재방어 검토회의 결과 보고

1. 검토회의 개최

일    시 : 2014.6.27.(금) 18:30~19:20

참석인원 : 4명(이봉우,조귀환.,김남중,안지혁)

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	초 진	완 진	귀 소
6.23(금)	17:29:45	17:30:56	17:33	17:48	17:48	18:10

나. 장 소

옥 호	위 치	건물 구조	용 도
주 택	마포구 월드컵로8길 17 앞 변압기		전신주

다. 원인 및 개요 :

1) 원인 : 낙뢰

2) 개요 : 낙뢰 일부가 변압기로 흘러들어 순간적인 폭발로 부싱 파괴

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 242천원(동산 242천원)

- 동  산 : 전신주 및 변압기 폭발

3. 출동 인원 및 장비 : 차량 2대(펌프,탱크),인원5명(소방위 이봉우외4명)

4. 수리현황 : 공소 320호

5. 화재방어활동

- 출동중 교통 상황 : 교통상황 비교적 원활한 상태였음

- 최초 목격 상황 : 전봇대위 변압기에서 변압기액이 흘러내리고 있었음

- 각 조별 임무 기록

팀  장 : 현장도착 즉시 현장상황 무선보고, 안전확보 및 현장지휘함

관창수(관창보조) : 안전장구 착용 후 현장 주변 통제 및 안전조치 실시

펌프차 운전 : 주변 교통 통제

탱크차 운전 : 주변 교통 통제

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
주택가 밀집지역에서 발생한 화재로 인접된 주변건물로의 연소확대가 우려됨 변압기 폭발로 인한 인명피해 우려 및 주변건물 정전우려	현장도착하여 즉시 주변 인접 건물로의 연소 확대 요인 파악하여 차단에 주력할 수 있도록 한다. - 현장활동 시 주변 장애물 및 위험 요소를 잘 살피고 장갑 등 안전장구를 확실히 착 용하여 안전사고를 방지할 수 있도록 한다.

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진
화재진압 작전도