화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2014. 6. 01.(일) 00:00~00:25(25분간) 완진(00:04)
발화장소	성동구 고산자로 269 신한넥스텔 711호
대 상 명	오피스텔
건물구조	양식 RC조 슬라브가 17/6층 19,946㎡중 7층 849㎡ 중 711호 39㎡
원 인	조사 중		화재종류	일반화재
피해상황	인명	사망자 : 피해 없음 부상자 : 1명
	재산 (만원)	- 부동산 : 피해 없음 - 동 산 : 피해 없음
기 상	날씨 : 맑음 기온 : 15℃

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(00:01), 도착(00:04), 완진(00:04), 귀소(00:25)
출동경로	안전센터 → 도선사거리방향 → 현장
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 62명 (소방 57명, 경찰5)
		차량 : 총 20 대 (펌프 5 , 탱크 5 , 구조 4, 구급 2, 굴절 1, 기타 3 )
	관 할 대	인원 : 총 6명(팀장 김선군 외 5명)
		차량 : 총 2대 (펌프1, 탱크1)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	1팀장	김선군	소 대 장
	소방위	박성인	관 창 수 (펌프)
	소방위	이재연	관 창 수 (펌프)
	소방장	정도원	관창보조 (펌프)
	소방위	이병호	운 전 원 (펌프)
	소방장	최복동	운 전 원 (탱크)
소방용수	점유 소화전	10호

3. 임무별 활동상황

펌프차	○ 소대장(1팀장 김선군)지시 하에 진압대원 3명은(위.박성인, 이재연, 장. 정도원)은 공기호흡기 장착 후 40mm 수관 2본 들고 7층 내부 진입하여 자체진화 중이던 거주자(송동훈 남(90년 6월8일생)) 부상(안면부, 상지, 하지 화상)확인하고 금호구급대(6-5호)에 인계 후 화장실 내부 안전조치함. ○ 펌프차 운전원(위. 이병호)은 펌프차 조작 방수 준비 후 현장 안전관리 및 후착대 차량부서 유도함.
탱크차	○ 탱크차 운전원(장. 최복동)은 소화전 점유(10호) 및 현장 안전관리 및 후착대 차량부서 유도함.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

- 오피스텔로 환기가 되지않아 화재로 인한 유독가스 발생시 다량의 인명피해 우려

○ 대 책

- 환기시설 및 방화구획 정비를 철저히 하여 유독가스 유동을 억제함.

5. 위치도