화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2016. 10. 14.(금요일) 23:45
발화장소	성동구 성수동2가 322-5
대 상 명	그린자원 고물상
건물구조
원 인			화재종류	일반 화재
피해상황	인명	사망자 : 피해 없음 부상자 : 피해 없음
	재산	동 산 : 1,200,000원 부동산 :
기 상	날씨 : 맑음

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(23:45), 완진(23:54), 귀소(01:30)
출동경로	성수119안전센터 → 동일로 → 연무장길 -> 현장도착
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 69명
		차량 : 총 19대
	관 할 대	인원 : 총 6명 (펌프 5, 탱크 1)
		차량 : 총 2대 (26호, 36호)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	정석구	현장지휘(펌프)	소방교	고정석	탱크차 운전
	소방위	김봉선	관 창 수(펌프)
	소방교	김무진	관창보조(펌프)
	소방사	이요한	관창보조(펌프)
	소방위	임석정	펌프차 운전
소방용수		지하식 소화전 65호

3. 임무별 활동상황

펌프차	1팀장 정석구 지휘 하에 진압대원 김봉선, 김무진, 이요한은 현장 도착 즉시 65mm 수관 5본을 연장하여 해당 고물상 옆 고물상에서부터 화점 방향으로 방수하여 화재진압 실시하고 65mm 수관에서 40mm 수관으로 변환하여 갈쿠리로 폐지더미를 뒤집어 잔화정리 후 귀소함. 운전원 임석정은 지하식 소화전 65호 점유하여 차량에 용수공급하고 주변 차량 및 인원통제 실시함.
탱크차	운전원 고정석은 펌프차에 용수공급하고 차량 및 인원통제 실시함.

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊ 고물상 특성상 가연물이 많아 급격한 연소확대 우려됨

◊ 소방시설이 설치되어 있지 않고 관계자의 화재에 대한 관심이 부족한 점

○ 대  책

◊ 신속한 대응으로 불이 번지지 않도록 한다.

◊  관계자 소방안전교육 실시

5. 위치 및 작전도

■ 위치도	□ 작전도