화재방어검토회의 결과

화재방어검토회의	일 시			2014. 1. 27.(월) 12:30~13:00			장 소			사무실
	주 재 자			센터장 탁용립			인 원			센터장 등 16명
화재발생상황	발화(출동)일시			2014. 1. 27(월). 11:31
	현장도착			2013. 7. 27(월). 11:33
건 물 현 황	위 치			중랑구 신내로 127 신내9단지 901동 지하주차장 창고
	규 모			재산피해 : 830만원
	인근소방시설
동원인원 및 장비	동 원 인 원						동 원 장 비
	계	소방	경찰		의소대	기타	계	펌프	탱크		구급	굴절	기타
	15	12					5	1	1		1	1	1
진압활동사항
도착 시 화재상황	▶ 본서에서 신내로를 경유하여 신내9단지 내 지하주차장 앞 현장에 도착하였으며 차량부서는 원활하였다. 현장 도착 즉시 현장 확인한 바 멀리서 짙은회색의 연기가 분출하고 있었으며 지하주차장으로 진입시 지하창고 주위로 화염이 분출하여 차량 및 천장으로 불길이 확산된 것을 확인하였다.
화재진압활동	▶ 팀장(위.유능준) 지시 하에 펌프차요원(위.유길훈,위.권건혁)은 개인안전장구를 착용하고 40mm소방호수 5본을 먼저 전개한 후 화재진압하다가 40mm소방호수 3본을 추가로 전개하여 창고 및 주위 자동차, 천장, 벽 등에 붙은 화재를 진압했다. ▶ 굴절차량 화재진압대원(장.이성식) 및 탱크차량 화재진압대원(장.오기성) 은 화재진압에 추가로 투입하여, 연소확대 방지에 주력함. ▶ 펌프(장.박찬영),굴절(장.김무삼),탱크(장.임홍기) 운전요원은 현장 차량 주변 일대 차량통제 등 기타 안전조치 실시함. ▶ 구급대원(위.김영관,사.이민혜,사.오승민)은 유사시 부상자 및 사상 자에 대비함.
진압활동 시 문제점 및 대책	▶ 지하주차장에서 발생한 화재로 인한 연기 때문에 창고 내 화점에 가까워질수록 화점을 찾는 등 시야확보가 어려워 진압활동에 어려움이 있었다. ▶ 최대한 자세를 낮춰 화점을 찾는데 주력하여 화재진압을 하고 이후 송풍기 등을 이용하여 지하 내에 연기를 제거하도록 한다.

화재진압작전도

중랑구 신내로 127 신내9단지 901동 지하주차장

중랑구 신내로 127 신내9단지 901동 지하주차장

망우대

신내대

지휘차

굴절차

화재출동경로