화재방어검토회의 실시결과

회의일시 : 2015. 1. 20.(화) 17:50~18:00) 참석인원 : 23명(센터장,1팀 11명,2팀 11명) 통 제 관 : 진압2대장 위.한충호 장 소 : 영동119안전센터 사무실

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2015. 1. 16.(금) 22:18 ○ 장 소 : 강남구 압구정로 150(신사동 574-3) 신운빌딩 ○ 원 인 : 전기적 요인 추정 ○ 피해상황 - 인명피해 : 없음 - 재산피해 : 1,500천원(동산 1,500천원) ○ 출동인원 및 장비 - 인원 : 8명(진압2대장 위.한충호 등 8명) - 차량 : 3대(펌프, 탱크, 구급6-4호) 2. 화재 일반상황 ○ 대상물 : 신운빌딩 1층에 있던 배전반에서 미확인 단락에 의해 발생한 스파크에 의해 주변 전선피복에 착화 발화된 것으로 추정정 ○ 수용인원 : 0명 3. 화재방어활동 상황 - 영동대(펌프,탱크,구급6-4호) 건물 측면에 차량 부서 즉시 펌프차량 진압대원은 40mm수관 3본을 연장하여 신운빌딩 1층으로 진입함 - 건물 1층에 진입하여 확인한 바, 배전반에서 발화된 후 자체진화된 상태로 안전조치 실시함 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	배전반화재의 경우 전선폭발에 의해 진압대원이 부상을 입을 수 있음	화재 진행 양상을 세심히 살피면서 현장활동에 임함