화재방어검토회의 실시결과

회의일시 : 2015. 5. 13.(수) 08:50~09:00) 참석인원 : 23명(2팀 11명,3팀 12명 ) 통 제 관 : 진압2대장 위.한충호 장 소 : 영동119안전센터 사무실

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2015. 5. 11.(월) 13:15분경 ○ 장 소 : 강남구 도산대로 331(신사동 652-14) 희서빌딩 ○ 원 인 : 부주의(담배꽁초) 추정 ○ 피해상황 - 인명피해 : 없음 - 재산피해 : 600천원(부동산 400천원, 동산 200천원) ○ 출동인원 및 장비 - 인원 : 8명(위.한충호 등 8명) - 차량 : 3대(15호, 31호, 6-4호) 2. 화재 일반상황 ○ 대 상 물 : 건물 외벽 쓰레기에서 발화되어 주벽 벽면 및 환풍덕트 소실 ○ 수용인원 : 0명 3. 화재방어활동 상황 - 영동대(15호, 6-3호, 6-4호) 건물 정면에 차량 부서 후 진압대원은 건물 좌측 뒤편 화점으로 진입하기 위해 외부 철재 출입문 열쇠를 철근절단기를 이용하여 강제개방 후 - 40mm수관 3본을 연장하여 화점에 집중방수로 화재를 진압하였으며 - 건물 외벽과 외벽마감재 사이의 외단열재에 대해 추가 방수를 실시하여 외단열재에 대한 잔화정리를 실시함 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	건식 외벽 마감 건물의 경우 초기에 화재를 진압하지 못할 시 건물 전체로 연소가 확대될 수 있음	재발화 방지를 위해 세심한 잔화정리 실시