붙임 1

화재방어 검토 회의 결과 보고

119안전센터명	종암119안전센터	개 최 일 시	2014. 03. 29. 09:10~09:20
참석인원(명)	소방위 윤기중 등 27명	개 최 장 소	종암119안전센터 사무실
대상명(장소)	성북구 종암로 27길 90 삼성레미안 102-1304호	건 물 구 조	양식 철근조 19/1층 중 1동
검 토 내 용	화재현장 진압활동 등에 대한 검토

(화재현장 위치도)

붙임 2

화재종합분석보고서

□ 화재발생상황

1. 발화일시(2014. 03. 25. 19:18분)

가. 발화시간 : 19시 18분경          나. 각지시간 : 19시 17분경

다. 출동시간 : 19시 18분경          라. 선착대 현장도착시간 : 19시 20분

2. 진화일시

가. 완전진화 : 19시 29분

3. 발화장소

가. 위  치 : 성북구 종암로 27길 90 삼성래미안 아파트 102-1304호

나. 피 해

- 부동산  :   500천원

- 동   산 : 1,500천원

4. 원인 : 안방 바닦에 깔아 놓은 전기매트가 과열되어 이불 등에 착화된 화재임.

5. 피해상황

가. 소실내용

1) 부동산 :  양식 철근조 19/1층 1동 1호 105,6㎡ 중 3.3㎡소실,

9,9㎡ 그을림.

2) 동  산 : 장롱,tv,옷 등 가재도구 일부.

나. 인명피해 :       0 명

1) 사  망  :       0 명 (관   명, 민   명)

2) 부  상  :       0 명 (관   명, 민   명)

3) 인명피해자에 대한 조치상황 :

6. 인원 및 장비동원 현황

가. 인  원 : 총 66명

1) 소방관 :  52명              2) 경찰관 :  6명

3) 의소대 :   8명              4) 기  타 :   명

나. 장  비 : 총 22대

1) 펌프차 : 5대                2) 탱크차 : 7대

3) 구  급 : 2대                4) 구  조 : 3대

5) 굴  절 : 1대                6) 지휘차 : 1대

7) 고  가 : 1대                8) 경  찰 : 1대

9) 기  타 : 1대

□ 화재전의 일반상황

1. 건물구조 및 일반상황

가. 건물구조 : 양식 철근조 슬래브 19/1층 1동 1호.

나. 화기취급상황 : 특이사항 없음.

다. 경비상황 및 자체예방활동상황 : 특이사항 없음.

2. 화재 전 예방활동상황

가. 경방계획도 및 시설카드검사부 비치여부 : 해당없음

나. 소방검사 및 훈련지도 실시

1) 소방검사

가) 실시일시 : -

나) 실 시 자 : -

2) 훈련지도

가) 년    월    일(소속          계급          성명          )

3. 소방시설상황 : 경보설비,소화기 등 비치

4. 시정지시 및 조치상황

5. 부근의 지리, 수리상황

가. 지리상황 : 성북소방서⇒ 성북소방서 뒷편 삼성래미안 ⇒ 화재현장

나. 수리상황 : 아파트 옥내소화전 점유.

6. 당일 기상상황 : 흐림

7. 보험가입 여부

가. 회 사 명 : 해당없음.

나. 가입금액 : 해당없음.

다. 가입년월일 : 해당없음.

□ 화재방어활동상황

1. 화재수보 및 출동지령시간

.각지시간 : 2014. 03. 25. 19:18

.출동시간 : 2014. 03. 25. 19:18

가. 제1출동대 : 19:18분 / 지휘차, 종암펌프차, 종암탱크차 ,고가차,

굴절차,구조대,구급대.

나. 제2출동대 : 길음펌프, 탱크차,구급차.

다. 응원 출동 : 미아대 등 다수.

라. 자위소방대의 활동상황 : 특이사항 없음.

2. 방어활동상황

가. 선착대 도착 시 연소상황 및 조치

1) 선착대 도착 시 화세 : 아파트 13층 창문으로 소량의 연기관측.

2) 조  치 : 종암 출동대 도착

현장도착 시 2팀장 조용택지시하에 대원 2명은 40mm수관 10본을

펌프차에서 연장하고 대원 2명은 13층 옥내소화전 점유 현관문

으로 진입 화재진압 및 잔화정리 후 상황을 종료.

나. 각 출동대별 방어행동상황 : 제1출동대  현장 진입.

□ 문제점 및 대책

1. 문제점

가. 건물구조상 : 아파트 화재로 수관연장시 다소 시간 지체됨.

나. 예방활동상 : 특이사항 없음.

다. 자위소방활동상황 : 특이사항 없음.

2. 대    책 : 잔화정리 중 수손피해 최소화.

3. 권장사항 : 과도한 잔화정리 등 파괴 행위 억제.

4. 교   훈  : 안전사고 등 만전을 기하고 효율적인 잔화정리 등 교육 요함.

화재현장 방어활동도