화재방어검토회의 실시결과

▷회의일시 : 2014. 6. 22(일) (17:00 ~ 17:30)

▷참석인원 : 17명

▷장    소 : 동작119안전센터 사무실

1. 화재발생상황

○ 출동일시 : 2014. 6. 21.(토) 00:29

- 출동(00:29) ⇒ 도착(00:32) ⇒ 완진(00:38) ⇒ 종료(01:43)

○  장 소 : 동작구 신대방12길6 (신대방동 616-16)  단독주택 1층

○ 원 인 : 1층 작은방 천정부 형광등 전기배선 합선으로 소락된 불티에 종이 등 주변가연물에 착화발화 추정

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 : 총 4,541천원 (부동산 2,809천원  동산   1,732천원)

○ 출동인원 및 장비

- 인원 : 11명 (소방 11)

- 장비 : 4대 (펌프 1, 탱크 1, 굴절1, 구급1)

2. 소방용수 점유 및 사용현황

○ 소방용수 : 차량용수

○ 사 용 량 : 2500ℓ

○ 용수 급수 상황 : 근처 소화전 점유(공소1272)

3. 화재방어활동 상황(6하원칙 의거) ○ 선착대 도착시 화세 및 조치 - 2014년 6월 21일 00시 29분 동작구 신대방12길6 (신대방동 616-16) 단독주택 1층에서 화재가 발생하여 현장도착 즉시 2팀장 김상균 지시에 따라 동작대는 출입문 40mm 수관 4본 연장하여 화재진압 및 연소확대 방지에 주력하였으며 잔화 정리하고 인원 및 장비 이상없이 안전하게 귀소함. ○ 인명구조 활동 상황 - 4. 화재방어 문제점 및 대책
문 제 점	대 책
○ 화재진압 활동 - 화재장소가 밀집주택가에 있어 출동 차량 부서시 출동 차량 안전사고 우려 - 진압 활동시 전기스파크가 일어나서 대원 부상우려 - 밀집 주택가에 차량 부서시 이미 부서된 소방차량이 있어서 화재지점까지 수관이 짧아 다시 1본 더 연결하는 등 시간이 지 체됨 ○ 인명구조 활동 -	- 운전원은 안전운전 및 진압대원원과 소통하면서 차량부서 - 현장활동시 안전사고에 주의하며 활 동 실시 수관전개시 거리를 인지하고 화재 진압에 용이하게 함

□화재현장 출동로			□화재방어 검토회의 사진
□진압작전도
건물현황		진압작전도 (화재진압 사진)
동작구 대방동 46-6번지 앞 도로상 차량 (서울85도8804)
용 도
차량	화물 서울85도8804