화재방어검토회의 실시결과

회의일시 : 2015.07.07.(화) 19:00~20:00

참석인원 : 1팀(진압대장 윤우근 등 6명)

통 제 관 : 1진압대장 윤우근

장    소 : 개포119안전센터 사무실

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2015.07.05.(일) 16:20분경 ○ 장 소 : 강남구 도곡동 448-15번지 ○ 대 상 : 다남빌딩 ○ 건물구조 : 양식 R/C조 스라브가 6/2층 연면적 1,142.00㎡(건물화재시) ○ 개 요 : 6층 E/V권상기실에서 화재가 발생했다고 신고됨 2. 피해상황 ○ 인명피해 : 없음 ○ 재산피해 : 58만원 3. 출동인원 및 장비 ○ 인원 : 60명(소방56,경찰4) ○ 장비 : 21대(지휘차, 펌프차, 물탱크차, 굴절차, 화학차, 구조대) 4. 화재 현장 도착시 및 방어활동 상황 ○ 도착시 상황 : 6층 E/V 권상기실 화염은 없고 회색 연기만 외부로 발생 ○ 현장도착 즉시 40mm 소방호스 5본을 전개하여 화재진압 및 인명검색 실시함. ○ 각 층 및 6층 주변 개방하여 잔불정리 및 내부검색 실시함. ○ 현장주변 안전조치 확인 후 귀소함. 5. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	○ E/V 권상기실 천정 붕괴 우려 ○ E/V 권상기실이 비좁고 공사중으로 장비 등 다양한 가연물로 인하여 신속한 화재진압이 어려움	○ 개인보호장구 착용철저 ○ 공사 장비 등을 직접 손으로 꺼내어 공간 확보 및 안전사고 방지
	○ 장시간의 화재진압에 체력이 고갈 되어 적절한 진압이 이루어지지 못함	○ 평소 체력단련에 철저토록 하며 대원들의 체력을 안배하여 적절한 휴식과 교대가 이루어 지도록 해야함

[관련사진-필요시 출동부서 위치 및 관련사진 첨부]