<붙임1>

화재방어검토회의 결과 보고

안전센터명	돈암119안전센터	개최일시	2016. 1. 26.(화) 18:00 ~ 18:30
참석인원(명)	19명	개최장소	사무실
대상명(장소)	동소문동3가 48 (동소문로 10길 8)	대상	복합건축물
검 토 내 용	화재발생시 대원 안전 확보와 대처요령 및 현장에서 효율적인 화재진압 검토회의

□ 위치도 및 화재방어 검토회의 사진

□ 화재발생 상황

1. 발화일시 : 2016. 1. 25. (월)

가. 발화시간 : 02:09

나. 각지 및 출동시간 : 02:09

2. 진화일시

가. 초기진화 : 02:12

나. 완전진화 : 02:12

3. 발화장소

가. 위    치 : 성북구 동소문동 3가 48(동소문로 10길 8,종원빌딩)

나. 인명피해 : 없음

4. 원 인 : 보일러실 옆 세탁기 화재.

개 요 : 세탁기 전기과열로 인한 화재 추정.

5. 피해상황

가. 소실내용

1) 부동산 : 2,736천원

2) 동  산 : 317천원

합계   : 3,053천원

나. 피해액

1) 부동산 : 2,736천원

2) 동  산 : 317천원

합계   : 3,053천원

다. 인명피해 :

1) 사  망 :  0명

2) 부  상 :  0명

3) 인명피해자에 대한 조치상황 : -

6. 인원 및 장비동원현황

가. 인  원 : 22명

1) 소방관 : 20명

2) 경찰관 : 2명

3) 구  청 : 0명

나. 장비동원현황

1) 장비 : 5대(펌프1, 탱크1, 구급 1, 기타 2)

□ 화재 전의 일반상황

1. 건물구조 및 일반상황

가. 건물구조 : 양식 철근콘크리트조 콘크리트1/5층 1동.

나. 화기취급상황 : -

2. 부근의 지리, 소방용수시설 상황

가. 지리 상황 : 성북구 8길 14.

나. 소방용수시설 상황 : 2125호(지하식)

3. 당일 기상상황

가. 날    씨 : 맑음 (-10℃), 습도 47%, 풍속 2㎧

나. 기상특보 : -

□ 화재방어활동 상황

가. 선착대 도착 시 연소상황 및 조치

○ 성북구 동소문로 10길 8 1/5층중 4층 주택 화재현장에 도착한바 건물창문밖으로  연기가 나오고 있는 상태

○ 돈암대는 현장이동출동으로 현장도착시 연건대가 선착대 돈암대는 40mm 수관 5본을 건물4층 계단을 이용하여 연장 진입함.

○ 건물진입하여 공기호흡기 장착, 연건대가 초진, 우리대는 보일러실 세탁기 및 주변잔화정리에 임함

○ 진화후 창문개방, 연기 제거에 중점을 두고 작업실시한 후 인원장비 이상없이 귀소함.

나. 화재진압활동상 문제점

○영하의 날씨로 인하여 건물내부 계단전층이 빙판이 되어 건물전층계단 및 건물밖 도로에 염화칼슘 살포로 대원 및 주민 안전에 대비함.