화재방어 검토회의 결과

연번	2016-3		안전센터명		미아119안전센터			센터장	김정록
검토 일시	2016.04.21. 18:30~19:00		참석 인원		9명			팀 장	김영동
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2016.04.18 01:39 (접수시각 – 01:38)		01:39		01:42			01:48	02:30
	위 치	강북구 오현로21(숭중동 103-96) 1층 북경중화요리 음식점
	원 인	부주의(가연물 근접 방치)
	출동인원 및 차량	출동인원		9명		출동차량	23호, 30호, 6-4호
□ 화재 방어 활동	선착대도착시 화세 및 조치	○화재현장 도착 시 1층 북경중화요리 주방 냄비에 육수를 끓이던중 가스렌지 불꽃에 인접 기름솥이 가열되면서 튀킴류에 착화발화 연소 확대되어 닥트 외부 부분으로 불꽃과 검은 연기가 분출되고 종업원들은 안전한 장소(외부)로 대피한 상황 ○1팀장 김영동 현장상황 및 정보 판단하여 지휘팀장(지휘차)에게 상황 보고함 ○1팀장 김영동 지휘하에 진압대원 안낙기외2명(유양종,김현신)이 65mm수관 2본을 연장전개 하여 닥트 외부 부분으로 분출하는 화점에 방수하여 화세을 진압한 다음 출입문을 통해 옥내 진입하여 인명검색을 병행하면서 주방부분의 화세를 진압함 ○소방위김종의(펌프운전)차량20호 펌프차량 조작및 방수 30호 운전원 김승혁은 탱크차량을 안전하게 부서 및 인근 소화전(3271호) 점유하여 소방용수 확보 및 펌프차량에 보수함 ○구급대원들은 응급환자 상황 발생에 대비 및 2차 안전사고 방지코자 fire line 설치하여 주변 시민들 화재현장 접근금지와 안전관리,차량교통 통제 실시함
	소방용수 점유․사용량	○ 공설 : 소화전 3271호(지하식) - 사용량 2(ton)
	인명구조 활동상황	○ 인명구조 : 종사원 자력 대피함

□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 중국음식점 대부분 요리를 기름을 사용 하므로 주방 화로 가마솥에 다량의 식용유을 예열하는 등 다량의 유증기가 발생과 요리하면서 발생 하는 기름 끼거기가 닥트에 달라붙어 화로 열기로 인하여 화재발생 우려 상당히 높음 ○ 주방이 비좁고 협소 및 많은 식용류를 사용으로 주방 바닥이 미끄로워 대원이 진압활동중 넘어져 안전사고 발생 우려됨 ○ 음식점내부에 설치된 연기배출용 자바라가 농연에 녹아 철선만 남아 엉키고 설켜 있어 대원들의 현장활동하는데 어려움 많음
	대 책 (개선방안)	○ 소방전술훈련을 통해 식용류 화재진압행동요령 함양 및 안전사고 발생 할 수 있는 요인 사전파악 제거 ○ 도상훈련을 통해 출동로 선정 및 건물 구조 사전 파악 숙지 하여 화재대응능력 함양. ○ 언론매채을 통해 종사원들의 소방안전교육을 통해 소화기 사용법 숙지토록하여 소화기를 활용 초기진압활동으로 인명,재산 피해 경감토록 지속적인 홍보 활동 실시

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진 압 작 전 도