[전통시장] 화재예방 안전컨설팅 핵심자료

구 분	주요내용	결과
		양호	불량
공통사항	○ 화재예방 안전점검 및 안전순찰을 실시하고 있나요? ○ 점포점검의 날(매월 2주차 수요일)을 참여하고 있나요? ○ 소방차 통행로가 확보되어 있나요? ○ 소화기, 옥내소화전, 비상소화장치 사용법을 알고 있나요? ○ 시장 주변 ‘보이는 소화기’, ‘비상소화장치’ 설치위치를 아시나요?
소방시설	○ 각 점포별 소화기가 비치되어 있나요? ○ 점포 내 주방에 ‘K급’ 소화기를 비치하셨나요? ○ 소방시설이 정상 작동 및 유지 관리되고 있나요?
피난대피시설	○ 비상구 등 피난대피로가 확보되어 있나요? ○ 화재시 대피할 수 있는 피난동선을 알고 계시나요? ○ 유도등이 정상 점등되고 있나요?
전기, 가스, 위험물	○ 손상된 전선, 플러그, 헐거운 콘센트를 사용하고 있나요? ○ 문어발식 콘센트를 사용하고 있나요? ○ 사용하지 않는 가전제품 코드는 분리하고 있나요? ○ 가스시설 사용 후 중간밸브를 항상 잠그고 있나요? ○ 위험물은 별도 구획된 장소에 경고표지(화기금지 등) 및 소방설비 설치하여 보관 및 관리하고 있나요? ○ 인화성 물질이 있는 장소는 통풍과 환기조치, 가스검지 및 경보장치를 설치하였나요?
기타 안전관리	○ 안전장치가 설치된 전열기구를 사용하고 있나요? ○ 전열기구 주변에 불에 타기 쉬운 물건이 있나요? ○ 전기시설(배선, 콘센트 등)을 점검 하나요? ○ 가스시설(가스누출 등)을 점검 하나요?
화재 시 행동요령	○ 신속하게 안전한 장소로 대피하고 119에 신고하여 주세요. ○ 젖은 수건 등으로 코와 입을 가리고 낮은 자세로 대피하세요. ○ 소화기, 비상소화장치 등을 활용하여 초기진화해주세요. ○ 대피하지 못한 사람이 있으면 소방대원에게 알려주세요.

[코로나19관련시설] 화재예방 안전컨설팅 핵심자료

구 분	주요내용	결과
		양호	불량
공통사항 (화재예방)	○ 화재예방 안전점검 및 안전순찰을 실시하고 있나요? ○ 화재예방 안내방송을 실시하고 있나요? ○ 화재대비 매뉴얼이 있고, 직원들이 역할을 숙지하고 있나요? ○ 비상시를 대비한 비상방송시설이 설치되어 있나요? ○ 소화기, 옥내소화전 사용법을 알고 있나요?
소방시설	○ 소화설비(소화기, SP, 옥내소화전)를 적정 관리하고 있나요? ○ 경보설비(자동화재탐지, 자동화재속보)를 적정 관리하고 있나요? ○ 소화활동설비(제연설비, 연결송수관설비) 적정 관리하고 있나요? ○ 가스누설경보기를 설치·관리하고 있나요?
피난대피시설	○ 비상구 등 출입구, 피난대피로가 확보되어 있나요? ○ 화재시 대피할 수 있는 피난동선을 알고 계시나요? ○ 유도등이 정상 점등되어 있나요? ○ 화재대비 피난안내도를 비치·관리하고 있나요?
전기, 가스, 위험물	○ 손상된 전선, 플러그, 헐거운 콘센트를 사용하고 있나요 ○ 문어발식 콘센트를 사용하고 있나요? ○ 사용하지 않는 가전제품 코드는 분리하고 있나요? ○ 가스시설 사용 후 중간밸브를 항상 잠그고 있나요? ○ 위험물은 별도 구획된 장소에 경고표지(화기금지 등) 및 소방설비 설치하여 보관 및 관리하고 있나요? ○ 인화성 물질이 있는 장소는 통풍과 환기조치, 가스검지 및 경보장치를 설치하였나요?
기타 안전관리	○ 화재예방 안전교육을 실시하고 있나요? ○ 안전장치가 설치된 전열기구를 사용하고 있나요? ○ 전열기구 주변에 불에 타기 쉬운 물건이 있나요? ○ 전기시설(배선, 콘센트 등)을 점검 하나요? ○ 가스시설(가스누출 등)을 점검 하나요? ○ 방염물품을 규정에 맞게 사용하고 있나요?
화재 시 행동요령	○ 신속하게 안전한 장소로 대피하고 119에 신고하여 주세요. ○ 비상방송시설 활용 입소자에게 화재사실을 알려주세요. ○ 젖은 수건 등으로 코와 입을 가리고 낮은 자세로 대피하세요. ○ 소화기, 옥내소화전 등을 활용하여 초기진화해주세요. ○ 대피하지 못한 사람이 있으면 소방대원에게 알려주세요.

[물류창고] 화재예방 안전컨설팅 핵심자료

구 분	주요내용	결과
		양호	불량
공통사항 (화재예방)	○ 화재예방 안전점검 및 안전순찰을 실시하고 있나요? ○ 화재대비 매뉴얼이 있고, 직원들이 역할을 숙지하고 있나요? ○ 소화기, 옥내소화전 사용법을 알고 있나요? ○ 용접작업 등 공사시 화재안전수칙을 준수하나요?
소방시설	○ 소화설비(소화기, SP, 옥내소화전)를 적정 관리하고 있나요? ○ 경보설비(자동화재탐지, 자동화재속보)를 적정 관리하고 있나요? ○ 소화활동설비(제연설비, 연결송수관설비) 적정 관리하고 있나요?
피난대피시설	○ 방화문 닫힘상태 유지여부 확인 하나요? ○ 비상구, 계단 및 통로에 장애물로 인한 피난장애가 있나요? ○ 방화셔터 하단라인 물건적재, 훼손이 있나요? ○ 유도등이 정상 점등되나요?
전기, 가스, 위험물	○ 손상된 전선, 플러그, 헐거운 콘센트를 사용하고 있나요? ○ 문어발식 콘센트를 사용하고 있나요? ○ 사용하지 않는 가전제품 코드는 분리하고 있나요? ○ 가스시설 사용 후 중간밸브를 항상 잠그고 있나요? ○ 위험물은 별도 구획된 장소에 경고표지(화기금지 등) 및 소방설비 설치하여 보관 및 관리하고 있나요? ○ 인화성 물질이 있는 장소는 통풍과 환기조치, 가스검지 및 경보장치를 설치하였나요?
기타 안전관리	○ 화재안전 교육을 실시하고 있나요? ○ 소방교육 및 훈련을 수행하고 있나요? ○ 위험성 또는 폭발성 물질 보관 교육을 하고 있나요? ○ 전기시설(배선, 콘센트 등)을 점검 하나요? ○ 가스시설(가스누출 등)을 점검 하나요?
화재 시 행동요령	○ 신속하게 안전한 장소로 대피하고 119에 신고하여 주세요. ○ 젖은 수건 등으로 코와 입을 가리고 낮은 자세로 대피하세요. ○ 소화기, 옥내소화전 등을 활용하여 초기진화해주세요. ○ 대피하지 못한 사람이 있으면 소방대원에게 알려주세요.

[공동주택] 화재예방 안전컨설팅 핵심자료

구 분	주요내용	결과
		양호	불량
공통사항 (화재예방)	○ 화재예방 안전점검 및 안전순찰을 실시하고 있나요? ○ 매주 수요일 화재예방 안내방송을 실시하고 있나요. ○ 단지 내 소방차 전용구역은 잘 관리되고 있나요? ○ 소화기, 옥내소화전 사용법을 알고 있나요? ○ 전통킥보드 화재안전수칙을 알고 있나요? - 안전인증(KC)제품 사용, 현관문, 출입구 등에서 충전금지
소방시설	○ 소화설비(소화기, SP, 옥내소화전)를 적정 관리하고 있나요? ○ 경보설비(자동화재탐지, 비상방송설비)를 적정 관리하고 있나요? ○ 소화활동설비(연결송수관, 무선통신보조설비) 적정 관리하고 있나요?
피난대피시설	○ 비상구 등 피난대피로가 확보되어 있나요? ○ 화재시 대피할 수 있는 피난동선을 알고 계시나요? ○ 유도등이 정상 점등되어 있나요? ○ 옥상출입문(자동개폐장치)은 화재시 열리나요?
전기, 가스, 위험물	○ 손상된 전선, 플러그, 헐거운 콘센트를 사용하고 있나요? ○ 문어발식 콘센트를 사용하고 있나요? ○ 사용하지 않는 가전제품 코드는 분리하고 있나요? ○ 가스시설 사용 후 중간밸브를 항상 잠그고 있나요? ○ 위험물은 별도 구획된 장소에 경고표지(화기금지 등) 및 소방설비 설치하여 보관 및 관리하고 있나요? ○ 인화성 물질이 있는 장소는 통풍과 환기조치, 가스검지 및 경보장치를 설치하였나요? ○ 사용하지 않는 가전제품 코드는 분리하고 있나요?
기타 안전관리	○ 안전장치가 설치된 전열기구를 사용하고 있나요? ○ 전열기구 주변에 불에 타기 쉬운 물건이 있나요? ○ 전기시설(배선, 콘센트 등)을 점검 하나요? ○ 가스시설(가스누출 등)을 점검 하나요? ○ 지하주차장 방화셔터는 정상 작동되나요? ○ 지하주차장에 인화성 물질 등이 방치되어 있나요? ○ 전기차 충전시설에 소화기 비치되어 있나요?
화재 시 행동요령	○ 신속하게 안전한 장소로 대피하고 119에 신고하여 주세요. ○ 현관문, 방화문을 닫고 피난계단을 이용하여 대피하세요. ○ 젖은 수건 등으로 코와 입을 가리고 낮은 자세로 대피하세요. ○ 소화기, 비상소화장치 등을 활용하여 초기진화해주세요. ○ 대피하지 못한 사람이 있으면 소방대원에게 알려주세요.

[요양병원] 화재예방 안전컨설팅 핵심자료

구 분	주요내용	결과
		양호	불량
공통사항 (화재예방)	○ 화재예방 안전점검 및 안전순찰을 실시하고 있나요? ○ 화재대비 매뉴얼이 있고, 직원들이 역할을 숙지하고 있나요? ○ 소화기, 옥내소화전 사용법을 알고 있나요? ○ 소방관진입창은 적정 관리되고 있나요?
소방시설	○ 소화설비(소화기, SP, 옥내소화전)를 적정 관리하고 있나요? ○ 경보설비(자동화재탐지, 자동화재속보)를 적정 관리하고 있나요? ○ 소화활동설비(제연설비, 연결송수관설비) 적정 관리하고 있나요? ○ 가스누설경보기를 설치·관리하고 있나요?
피난대피시설	○ 비상구 등 출입구, 피난대피로가 확보되어 있나요? ○ 화재시 대피할 수 있는 피난동선을 알고 계시나요? ○ 유도등이 정상 점등되어 있나요? ○ 화재대비 피난안내도를 비치·관리하고 있나요? ○ 구조대 또는 실내 대피 공간의 위치를 알고 있나요?
전기, 가스, 위험물	○ 손상된 전선, 플러그, 헐거운 콘센트를 사용하고 있나요 ○ 문어발식 콘센트를 사용하고 있나요? ○ 사용하지 않는 가전제품 코드는 분리하고 있나요? ○ 가스시설 사용 후 중간밸브를 항상 잠그고 있나요? ○ 위험물은 별도 구획된 장소에 경고표지(화기금지 등) 및 소방설비 설치하여 보관 및 관리하고 있나요? ○ 인화성 물질이 있는 장소는 통풍과 환기조치, 가스검지 및 경보장치를 설치하였나요?
기타 안전관리	○ 화재예방 안전교육을 실시하고 있나요? ○ 안전장치가 설치된 전열기구를 사용하고 있나요? ○ 전열기구 주변에 불에 타기 쉬운 물건이 있나요? ○ 전기시설(배선, 콘센트 등)을 점검 하나요? ○ 가스시설(가스누출 등)을 점검 하나요? ○ 방염물품을 규정에 맞게 사용하고 있나요? ○ 거동이 어려운 환자가 피난층(저층)에 위치하고 있나요?
화재 시 행동요령	○ 환자들을 신속하게 지상 또는 옥상으로 대피시켜 주세요. ○ 젖은 수건 등으로 코와 입을 가리고 낮은 자세로 대피하세요. ○ 화재사실을 주변에 알리고 119에 신고하여 주세요. ○ 소화기, 옥내소화전 등을 활용하여 초기진화해주세요. ○ 대피하지 못한 사람이 있으면 소방대원에게 알려주세요.

[건축공사장] 화재예방 안전컨설팅 핵심자료

구 분	주요내용	결과
		양호	불량
공사일반	○ 화재예방 안전점검 및 안전순찰을 실시하고 있나요? ○ 안전관리계획서(비상시 긴급조치계획 포함) 가 마련되어 있나요? ○ 안전관리(안전보건총괄/안전총괄)책임자가 지정배치 되어 있나요? ○ 안전관리조직이 구성되어 있나요? ○ 공사시작 전 화재안전 교육을 하고 있나요? ○ 공사 근로자 현황 및 비상연락망 등이 현장에 비치되어 있나요?
화재위험작업 (용접·용단)	○ 화재감시자가 지정되고 배치되어 있나요? ○ 임시소방시설 설치 및 유지관리되고 있나요? ○ 화재위험작업 관련 주변 인화성물질을 제거하고 있나요? ○ 용접 등 작업 전 가스누출 여부를 확인하고 있나요?
위험물 등 취급 관리	○ 별도 구획된 장소에 경고표지(화기금지 등) 및 소방설비 설치하여 보관 및 관리하고 있나요? ○ 인화성 물질이 있는 장소는 통풍과 환기조치, 가스검지 및 경보장치를 설치하였나요?
피난계획	○ 화재 시 피난로, 피난동선 및 출구지정 계획을 수립하였나요? ○ 피난계획 게시 및 현장 작업자가 숙지하고 있나요?
가연성 마감자재 시공	○ 마감자제 적치 높이 및 장기 적치시 방화포로 도포하였나요? ○ 가연성 마감자재 시공과 화재위험 작업을 동시에 하지 않도록 분리하고 있나요?
가설사무실 및 창고	○ 난방기구 사용 시 가연성 자재 격리 및 소화기를 비치하고 있나요? ○ 전기·기계기구의 누전차단기를 설치하였나요?
화재 시 행동요령	○ 비상방송시설 활용 작업자에게 화재사실을 알려주세요. ○ 신속하게 안전한 장소로 대피하고 119에 신고하여 주세요. ○ 젖은 수건 등으로 코와 입을 가리고 낮은 자세로 대피하세요. ○ 소화기, 옥내소화전 등을 활용하여 초기진화해주세요. ○ 대피하지 못한 사람이 있으면 소방대원에게 알려주세요.

[취약 주거시설] 화재예방 안전컨설팅 핵심자료

구 분	주요내용	결과
		양호	불량
공통사항 (화재예방)	○ (관계인) 화재예방 안전점검 및 안전순찰을 실시하고 있나요? ○ 주변에 화재위험 물질이 방치되어 있지는 않나요? ○ 소방차 통행로가 확보되어 있나요? ○ 주변의 ‘보이는 소화기’ 및 ‘비상소화장치’ 위치를 아시나요? ○ 소화기, 비상소화장치 사용법을 알고 있나요?
소방시설	○ 주거시설 내 소화기는 비치되어 있나요? ○ 비치된 소화기의 충압상태는 적정한가요? ○ 소화기 사용법 및 유지관리 요령은 알고 있나요? ○ 단독경보형감지기는 정상 작동하고 있나요? ○ 가스누설경보기를 설치·관리하고 있나요?
피난대피시설	○ 화재 발생 시 대피할 수 있는 동선을 파악해 두셨나요? ○ 피난로에 장애물이 방치되어 있지 않은가요? ○ 유도등이 정상 점등되어 있나요?
전기, 가스, 위험물	○ 손상된 전선, 플러그, 헐거운 콘센트를 사용하고 있나요 ○ 문어발식 콘센트를 사용하고 있나요? ○ 사용하지 않는 가전제품 코드는 분리하고 있나요? ○ 가스시설 사용 후 중간밸브를 항상 잠그고 있나요? ○ 인화성 물질이 있는 장소는 통풍과 환기조치, 가스검지 및 경보장치를 설치하였나요?
기타 안전관리	○ 안전장치가 설치된 전열기구를 사용하고 있나요? ○ 전열기구 주변에 불에 타기 쉬운 물건이 있나요? ○ 전기시설(배선, 콘센트 등)을 점검 하나요? ○ 가스시설(가스누출 등)을 점검 하나요?
화재 시 행동요령	○ 신속하게 안전한 장소로 대피하고 119에 신고하여 주세요. ○ 젖은 수건 등으로 코와 입을 가리고 낮은 자세로 대피하세요. ○ 소화기, 비상소화장치 등을 활용하여 초기진화해주세요. ○ 대피하지 못한 사람이 있으면 소방대원에게 알려주세요.