경연대회 준비를 위한 화재조사·감식기법 연구 추진 계획

관 악 소 방 서

(현장대응단)

	< 목 차 >
Ⅰ. 추진근거 1 Ⅱ. 추진방향 1 Ⅲ. 추진계획 1 1. 화재조사 연구 추진단 구성 및 업무 1 2. 화재조사 연구 세부일정 2 3. 화재조사 연구 주제 선정 2 4. 화재조사 연구 주제에 따른 재연실험 2 5. 재연실험에 따른 연구보고서 작성 3 [참조1] 화재조사 및 감식 연구논문 과제명(예시) [참조2] 연구논문 작성요령 제출서식(예시)

경연대회 준비를 위한

화재조사·감식기법 연구 추진 계획

주요 화재현장을 중심으로 화재사례를 재구성(분석)하고 이에 대한 실증적 고찰을 통한 연구로 과학적인 화재조사·감식기법 향상 및 본부 주관 화재조사·감식 경연대회에 철저한 대비를 하고자 함

Ⅰ		관련 근거

소방행정과-3113(2014.3.7.)호『2014년 소방서 성과평가관련 추진계획』

현장지휘대-2400(2014.3.14.)『화재조사 연구동아리 운영계획 보고』

서장님 지시사항(2014.7.28.)『간부회의 중 화재조사·감식 경연대회 대비 준비 철저』

Ⅱ		추진 방향

실증적인 화재원인 규명을 위한 실험적 화재조사 연구

화재사고 등 연구 및 심층분석에 따른 정책 및 개선안 제시

국내·외 문헌을 통한 과학적 화재조사·감식 방법 연구

Ⅲ		추진 계획

화재조사 연구 추진단 구성 및 업무

추진단 : 18명(지휘팀장 3, 재난조사 3, 재난감식 3)

추진업무

- 화재조사 연구 주제선정

- 국내 · 외 관련 자료 및 문헌수집

- 연구 주제에 따른 재연실험(필요시 유관기관 합동실시)

- 화재조사 연구논문 작성 및 제출

화재조사 연구 세부 일정

추진일정 (월/일) 추진내용	7월	8월				9월
	-31	1-10	11-20	21-30		1-10	11-20		21-30
연구논문 주제선정
재연실험
연구논문 작성
논문 검토 및 제출

화재조사 연구 주제 선정

선정기간 : 2014.7.30 ~ 8.10(기간 중)

선정회의 : 3회(7.31, 8.4, 8.7)- 필요시 추가

회의장소 : 현장대응단 지휘팀 사무실

연구주제 선정 방법

화재현장 원인규명과 관련된 재연실험

화재사례 분석 및 감식방법 연구

국내 ․ 외 문헌을 통한 각종 과학적 화재조사방법 연계

기타 관서별 여건을 고려한 주제선정 실시

화재조사 연구 주제에 따른 재연실험(필요시 별도계획 수립)

기 간 : 2014.8.10. ~ 8.30(기간 중)

진행순서

※ 참석 → 실험개요 설명 → 실험실시 → 종료 → 실험결과 토의 → 종료

재연실험 장소 : 협의 후 결정

재연실험 주요내용

실험 장소 선정 및 각종 실험(기록) 기자재 활용

□ 필요시 본부 또는 유관기관 협조 대여 활용

단계별 화재 진행 상황, 연소현상, 소요시간, 기기별 변환 분석 등 관찰

실험데이터 도출 및 분석되어진 자료를 활용한 비교 분석

연구소(중앙, 서울 소방학교), 유관기관(가스, 전기.), 대학 등 실험  참여와 데이터 분석 의뢰를 통한 연구 효과 극대화 방안 검토

재연실험에 따른 소요경비

사무관리비 활용 등 장비회계팀 협조

재연실험에 따른 연구보고서 작성

재연실험에 따른 연구논문 작성 : 2014.9.1. ~ 9.20

연구논문 작성 담당 : 재난감식 소방장 이종준

자료준비 및 검토 : 재난감식 소방장 김능수, 소방장 송민수

연구논문 검토 및 제출 : 2014.9.20. ~ 9.30

※ 본 계획은 본부 추진일정에 따라 변동 될 수 있음

붙임 1. 화재조사 및 감식 연구논문 과제명(예시)

2. 연구논문 작성요령 제출서식(예시) 1부.

【참조 1】

화재조사 및 감식 연구 논문 과제명 (예시)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

연 번	소 주제명
1	플라스틱 재료 연소시 유류패턴 생성여부와 이때 유류화재와 구분방법
2	티라이트(아로마향) 촛불이 화재로 이어지는 환경 연구
3	차량화재의 원인 및 사례와 감식 방법
4	냉온수기에서 화재가 발생하는 사례와 소실 후 감식방법
5	드럼세탁기에서 화재가 발생하는 요인과 소실 후 감식방법
6	선풍기에서 화재가 발생하는 요인과 감식요령
7	핫팩(찜질팩), 전기장판에서 화재가 발생하는 요인과 감식요령
8	금속판이 수열 받을 때 변형 및 색상변화 양상
9	모터펌프 헤드케이싱 동파에 따른 공동회전 과열 발화가능성
10	미소화원(담뱃불)으로 발화할 수 있는 요인과 증거물 확보방법
11	조명등(백열전구, 할로겐전구 등)에서 화재가 발생할 조건과 감식방법
12	기계유에서 자연발화를 일으키는 사례와 환경요건
13	소독제 및 해충 박멸제에서 나타나는 자연발화 사례와 발화 환경요건
14	방화 화재 시 감식기법과 증거물 확보 방법
15	전기 단락흔 중 1차흔과 2차흔의 차이 연구
16	여름철 에어컨 실외기 화재발생 원인과 발화조건
17	외부 2차 화염에 의한 콘센트 트래킹 발생 가능성 및 감식방법
18	가스렌지, 이동용 가스렌지(부탄)에서 화재가 발생한 원인과 감식방법
19	온수 세정기 발화가능성 원인 연구
20	보일러 폭발화재 사례 및 발생원인

【참조 2】

화재조사 연구보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2014년도

제 목

소 속
직 급		성 명 (한자)

연 구 개 요 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

소 속			직 급
성 명	한 글		생년월일
	한 자		전화번호
제 목
연구개요
주요 시사점

연구논문 작성 및 제출 요령

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

구 분	내 용	비 고
연 구 방 향	○ 연구과제별 실증적 사례연구에 입각 ○ 화재조사․감식기법 제고에 중점을 두어 접근 ※ 화재성상의 분석을 통한 화재원인 규명과정 제시
작 성 방 법	○ 연구보고서 표지 (따로붙임 참조) ○ 작성분량 : 20page 내외 ○ 연구 개요서 (따로붙임 참조) - 연구과제의 전반적 개요 ○ 편집용지 규격, 여백, 줄간격, 항목별 글자크기, 사진 크기, 글꼴 및 정렬방식 (따로붙임 참조) ○ 연구보고서 - 주제의 성격에 맞도록 보고서 형식으로 작성 - 연구의 목적, 방법, 현상분석, 추론과정, 화재 조사시 접근방법 및 착안․유의사항 등 위주 - 분석적 접근방법 활용(단순 서술식 지양) ※ 구체적이고 실증적인 자료를 활용하여 성상분석, 발화과정, 화재조사상 시사점 등을 내용으로 하여필요 시 각 주 처리 및 참고자료 근거 명시
제 출 방 법	○ 보고서 1부, 수록 CD 1장,

※ 논문 구성상 불가피한 경우 위 작성요령의 일부 변용 가능

≪ 예 시 ≫

전기스토브에 대한 화재사례 및 발화실험 연구

00소방서

이 름 000

요   약

본 연구에서는 전기스토브(박스형)에 의한 화재사례 및 발화 실험을 실시한 결과 첫째 열 퓨즈 자체 실험에서는 세라믹으로 완전히 밀폐시킨 상태로 그 내부는 두 가닥의 철에 납을 용접하여 어느 일정온도에 다다르면 전도에 의해 작동하는 것으로 보이고 한번 작동으로 복원되지 않는(1회용) 구조로 되어 있으며, 철은 내열전선피복으로 쌓여있어 서로 양선이 붙지 않게 되어 있었고, 둘째 열 퓨즈(THERMAL-LINK) 제거한 상태에서 골판지박스에 신문지를 넣고 전기스토브에 근접한 상황에서 열퓨즈는 자체 열 방지(열반도체, 바이메탈) 장치와는 다른 외부 열을 받았을 때 일정한 온도에 다다르면 차단시켜주는 역할만 하는 것으로 보이고 골판지박스를 전기스토브 약 5Cm 근접한 상황에서 17분 후 골판지박스에서 연기가 발생하면서 21분 쯤 착화 발화되었다. 셋째 의자위에 수건 등의 가연물을 전기스토브에 근접한 실험 ① 의자 위에 방석을 놓고 전기스토브와 약 10Cm 근접한 실험에서는 약 5시간 실험을 하였으나 의자 위 방석은 용융 및 탄화만 될 뿐 복사열에 의한 착화발화로 이어지지는 않았고. ② 의자 자체만 놓고 전기스토브와 약 10Cm 근접한 실험에서는 의자 위 방석만 제거한 후 약 3시간 30분 실험을 하였으나 의자 자체는 용융 및 탄화만 되었을 뿐 복사열에 의한 착화발화로 이어 지지는 않았으나 의자 내부 안쪽까지 열 축적은 되었음. ③ 의자 위에 수건 3장을 깔아놓고 전기스토브와 약 10Cm 근접한 실험 ②번의 실험시간 보다 짧은 약 1시간 만에 착화되었으며, 수건은 다른 실험 보다는 용융 및 탄화면적이 넓어 수건 내부에 열 축적이 충분히 된 상태였고, 수건 가장자리에 불티가 보이면서 훈소 상태로 진행되는 단계에서 골판지박스를 이용하여 인위적으로 공기 공급과 동시에 착화 발화되었다. 향후 완전히 밀폐된 장소에서 장시간의 실험 환경조성을 한 후 연구가 진행되어야 할 것이다.

제 1 장  서 론

제 1 절 연구배경

현대사회에서 전기가 없으면 일상 생활이 힘들 정도로 전기가 우리생활에 필요불가한 에너지이다. 해마다 전기에너지의 사용이 생활수준의 향상과 더불어 전기기술의 발전함에 따라 전기로 인한 화재 발생 가능성 또한 높아지고 있다, 전기로 인한 재해 중 전기화재가 근원이 되어 연소확대로 이어지는 경우 수 많은 피해를 주는 심각한 재해다.

서울특별시 화재발생 통계를 분석하여 보면

2009년도에 발생한 서울특별시 화재는 전체화재 6,318건 중 전기적요인 화재가 1,719건으로 27.2％로 2위를 차지하고 있다.