연찬대회 준비를 위한

화재조사 ․ 감식기법 연구 추진 계획

서울관악소방서

[현장대응단 지휘팀]

연찬대회 준비를 위한

화재조사·감식기법 연구 추진 계획

주요 화재사례를 재구성(분석)하여 현장 중심의 재현실험을 통해 화재원인 규명과 과학적인 화재조사·감식기법 향상 및 본부 주관 화재조사·감식 연찬대회에 철저한 대비를 하고자 함

Ⅰ		관련근거

본부 현장대응단-1899(2015.2.6.)호 『2015성과주의 예산(화재조사분야) 재배정 계획 알림』

현장대응단-1557(2015.2.24.)호 『2015년 화재조사분야 주요업무 추진계획』

본부 현장대응단-10329(2015.7.27.)호 『화재조사․감식 연찬대회 개최 계획 알림』

Ⅱ		재연실험 세부 추진계획

화재조사 연구주제에 따른 재연실험 위한 사전회의

◯ 회의일시 : 2015. 7. 30.(목) 11:00 ~

◯ 회의장소 : 중앙소방학교 소방과학연구실(충남 아산시 소재)

◯ 참석대상 : 3명(소방장 송민수, 소방교 서장원, 소방과학연구실 연구관 김수영)

◯ 실험주제 : 에어컨세척액 발화 위험 가능성

◯ 회의내용 : 재연실험 시나리오 작성, 실험시료 및 세트 구성 등

화재조사 연구 주제에 따른 재연실험

가. 1차 화재감식 연구 재연실험

◯ 실험일시 : 2015.8.4.(화) 10:00 ~

◯ 실험장소 : 중앙소방학교 소방과학연구실(충남 아산시 소재)

◯ 참 석 자 : 5명

가. 관악소방서 : 3명(소방장 송민수, 김능수, 소방교 서장원)

나. 중앙소방학교 : 2명(소방과학연구실 연구관 김수영외 1명)

◯ 진행순서

※ 참석 → 실험개요 설명 → 실험실시 → 종료 → 실험결과 토의 → 종료

◯ 재연실험 주요내용

- 각종 실험(기록) 기자재 활용하여 실험실시

- 단계별 화재 진행 상황, 연소현상, 소요시간, 기기별 변환 분석 등 관찰

- 실험데이터 도출 및 분석되어진 자료를 활용한 비교 분석

나. 2차 화재감식 연구 재연실험

◯ 실험일시 : 2015.8.6.(목) 10:00 ~

◯ 실험장소 : 소방재난본부 화재조사팀 화재조사분석실

◯ 참 석 자 : 5명

가. 관악소방서 : 3명(소방장 송민수, 김능수, 소방교 서장원)

나. 화재조사팀 : 2명(감식담당 소방위 안재성외 1명)

◯ 실험내용 : 아크릴로 제작된 박스에 에어컨세척액 투입후 발화시험

※ 본 실험은 중앙소방학교 연구실 및 본부 화재조사팀 일정에 따라 변동   될 수 있음

재연실험에 따른 물품구입

◯ 재연실험에 따른 물품 구입 : 별도계획 수립

- 벽걸이형 에어컨, 에어컨 세척액 등 재현실험 물품

◯ 예산 확보액 : 294,000원

- 화재조사업무의 전문화/사무관리비(화재조사감식 및 화재재연 소모품 구입)

Ⅲ		향 후 계 획

재연실험에 따른 연구보고서 작성

◯ 재연실험에 따른 연구논문 작성 : 2015.8.10. ~ 8.20

- 연구논문 작성 담당 : 재난감식 소방교 서장원

- 자료준비 및 검토 : 재난조사 소방장 송민수, 재난감식 소방장 김능수

◯ 연구논문 검토 및 제출 : 2015.8.21. ~ 8.26

Ⅳ		행 정 사 항

◯ 현장대응단장은 근무지외 지역에서 실시하는 재연실험에 차질이 없도록     차량지원에 만전을 기해 주기 바라며,

◯ 재연실험에 참여하는 직원 중 주간근무자는 출장조치에 따른 여비 지급     및 비번근무자가 실험에 참여시 초과근무 인정.  끝.

붙임 : 연구논문 작성요령 제출서식(예시) 1부.

【참조 1】

화재조사 연구보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2015년도

제 목

소 속
직 급		성 명 (한자)

연 구 개 요 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

소 속			직 급
성 명	한 글		생년월일
	한 자		전화번호
제 목
연구개요
주요 시사점

연구논문 작성 및 제출 요령

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

구 분	내 용	비 고
연 구 방 향	○ 연구과제별 실증적 사례연구에 입각 ○ 화재조사․감식기법 제고에 중점을 두어 접근 ※ 화재성상의 분석을 통한 화재원인 규명과정 제시
작 성 방 법	○ 연구보고서 표지 (따로붙임 참조) ○ 작성분량 : 20page 내외 ○ 연구 개요서 (따로붙임 참조) - 연구과제의 전반적 개요 ○ 편집용지 규격, 여백, 줄간격, 항목별 글자크기, 사진 크기, 글꼴 및 정렬방식 (따로붙임 참조) ○ 연구보고서 - 주제의 성격에 맞도록 보고서 형식으로 작성 - 연구의 목적, 방법, 현상분석, 추론과정, 화재 조사시 접근방법 및 착안․유의사항 등 위주 - 분석적 접근방법 활용(단순 서술식 지양) ※ 구체적이고 실증적인 자료를 활용하여 성상분석, 발화과정, 화재조사상 시사점 등을 내용으로 하여필요 시 각 주 처리 및 참고자료 근거 명시
제 출 방 법	○ 보고서 1부, 수록 CD 1장,

※ 논문 구성상 불가피한 경우 위 작성요령의 일부 변용 가능

≪ 예 시 ≫

전기스토브에 대한 화재사례 및 발화실험 연구

00소방서

이 름 000

요   약

본 연구에서는 전기스토브(박스형)에 의한 화재사례 및 발화 실험을 실시한 결과 첫째 열 퓨즈 자체 실험에서는 세라믹으로 완전히 밀폐시킨 상태로 그 내부는 두 가닥의 철에 납을 용접하여 어느 일정온도에 다다르면 전도에 의해 작동하는 것으로 보이고 한번 작동으로 복원되지 않는(1회용) 구조로 되어 있으며, 철은 내열전선피복으로 쌓여있어 서로 양선이 붙지 않게 되어 있었고, 둘째 열 퓨즈(THERMAL-LINK) 제거한 상태에서 골판지박스에 신문지를 넣고 전기스토브에 근접한 상황에서 열퓨즈는 자체 열 방지(열반도체, 바이메탈) 장치와는 다른 외부 열을 받았을 때 일정한 온도에 다다르면 차단시켜주는 역할만 하는 것으로 보이고 골판지박스를 전기스토브 약 5Cm 근접한 상황에서 17분 후 골판지박스에서 연기가 발생하면서 21분 쯤 착화 발화되었다. 셋째 의자위에 수건 등의 가연물을 전기스토브에 근접한 실험 ① 의자 위에 방석을 놓고 전기스토브와 약 10Cm 근접한 실험에서는 약 5시간 실험을 하였으나 의자 위 방석은 용융 및 탄화만 될 뿐 복사열에 의한 착화발화로 이어지지는 않았고. ② 의자 자체만 놓고 전기스토브와 약 10Cm 근접한 실험에서는 의자 위 방석만 제거한 후 약 3시간 30분 실험을 하였으나 의자 자체는 용융 및 탄화만 되었을 뿐 복사열에 의한 착화발화로 이어 지지는 않았으나 의자 내부 안쪽까지 열 축적은 되었음. ③ 의자 위에 수건 3장을 깔아놓고 전기스토브와 약 10Cm 근접한 실험 ②번의 실험시간 보다 짧은 약 1시간 만에 착화되었으며, 수건은 다른 실험 보다는 용융 및 탄화면적이 넓어 수건 내부에 열 축적이 충분히 된 상태였고, 수건 가장자리에 불티가 보이면서 훈소 상태로 진행되는 단계에서 골판지박스를 이용하여 인위적으로 공기 공급과 동시에 착화 발화되었다. 향후 완전히 밀폐된 장소에서 장시간의 실험 환경조성을 한 후 연구가 진행되어야 할 것이다.

제 1 장  서 론

제 1 절 연구배경

현대사회에서 전기가 없으면 일상 생활이 힘들 정도로 전기가 우리생활에 필요불가한 에너지이다. 해마다 전기에너지의 사용이 생활수준의 향상과 더불어 전기기술의 발전함에 따라 전기로 인한 화재 발생 가능성 또한 높아지고 있다, 전기로 인한 재해 중 전기화재가 근원이 되어 연소확대로 이어지는 경우 수 많은 피해를 주는 심각한 재해다.

서울특별시 화재발생 통계를 분석하여 보면

2009년도에 발생한 서울특별시 화재는 전체화재 6,318건 중 전기적요인 화재가 1,719건으로 27.2％로 2위를 차지하고 있다.