약수시장 화재진압대응 매뉴얼

Ⅰ		건 물 현 황

일반현황

주용도	복합시설	위 치	중구 신당동 372-40 (전화)2238-0344				등록 연도		1963년
소유자	장태근 외 14인	소방안전 관리자	이석낙	위험물 안전관리자		수용인원 (상주인원)		100명 (4명)
건물구조	양식 철근콘크리트조 콘크리트가 3/0층 1동 건축면적 763.2㎡ 연면적 1,577㎡
	◦특별피난계단수: ◦피난계단수: ◦일반계단수: 6 ◦옥외계단수: ◦경사로: ◦승강기(비상): ◦에스칼레이터: ◦비상구: 6
특이사항	15년 4월 말에서 5월 초 철거예정으로 현재 명도소송 진행 중

소방시설 현황(본관)

소방시설	소화설비					경보설비				피난설비				소방용수 설비		소화활동설비
	ABC소화기	옥외소화전	하론설비	옥내소화전	S ․ P 설비	비상경보	자동화재속보	비상 방송	자탐 설비	피난구유도등	구조대	피난사다리	피난교	상수도소화전	소화수조	제연설비	비상콘센트	연결송수관	무선통신	방화셔터감지기
기준	11					4	172/5			7
설치	14					4	172/5			7

Ⅱ		화재진압 대책

화재취약 및 연소확대 요인

약수시장 건물과 주변 주택 밀집됨

시장주변 불법주․정차 차량으로 출동에 지연

진압작전상 문제점 및 대책

주변여건이 소규모 점포 및 노점상의 밀집지역으로 소방차도착 지연우려됨

건물이 노후된 건물로 화재시 붕괴 우려됨

관물 관계인 및 점유자에 대한 대피훈련 및 소화기 등 초기진압훈련 실시

신속한 인명검색으로 인명대피 실시 및 화재 연소확대 방지에 주력한다

Ⅲ		위 치 도

출동부대 편성

출동 구분	센터명	출동 소방력			소방용수시설	방수구수	수 관 연장수	기 타
		차 량	인 원	출동거리 (소요시간)
1착대	신 당	3	9	0.2Km(1분)	2353	1	5
2착대	현장대응단	6	20	1.2Km(3분)	2117	1	3
3착대	을지로	3	9	2.0Km(5분)	342	1	3

Ⅳ		화재진압 작전도

신당대(1착대)는 현장도착 즉시 상황을 속보하고 약수시장 공목으로 진입하여 주변소화전을

점유 65mm수관 5본 연장하여 인명검색 및 화재진압 활동에 임한다.

현장대응단(2착대)은 신속히 출동하여 화점까지 진입 65mm수관연장하고, 인근 소화전을 점유 연소

확대방지에 주력한다.

구조대는 화점을 중심으로하여 인명구조 및 검색을 실시한다.

을지로대(3착대)는 기업은행 골목으로 진입하여 화점까지 진입 65mm수관을 연장하고,

인근 소화전을 점유하여 화점에 진입한다.