□ 화재진압작전도 작성기준

1. 형식기준

○ 파워포인트 이용 제작 → 파워포인트 97~2003으로 저장(ppt)

※ 확장자가 pptx 또는 pdf 파일로 저장금지

○ 온라인 상에서 구동해야 하므로 최대한 용량을 줄일 것

- 1건 당 파일크기 5M 이하, 슬라이드 10장 이내

- 음향 효과나 애니메이션 등 특수효과 사용금지

- 모든 사진은 장축기준 900px 이하로 축소

2. 내용기준

○ 단, 소방활동설비(송수구, 무통접속단자함) 위치 반드시 표기

○ 작전도에 사용하는 범례(픽토그램)는 아래와 같이 통일

불통 도로		소방차 (1차)		화재발생 지점		무전기 접속 단자함
대원 진입로		소방차 (2차)		소화전		상시 주차구간
현장 대원		지휘본부 위치		송수구		통행장애물

□ 화재진압작전도(PPT) 작성시 유의사항

○ 공통 : 핵심사항 빨간색 표기

PPT 지면 구분	주요 수정보완 사항	비 고
표지	○‘작성자’ 및 ‘최종수정일’ 표기 [위치: 우측 하단] 예) 작성자: 위 홍길동, 장 일지매, 사 최불암 최종수정일: 2013. 5. ○○.
대상전경	○원경사진으로 교체(주대상을 포함한 주변까지 조망 가능) - 가능한 높은 위치에서 찍은 사진	○촬영 불가시 기존사진 활용
일반현황	○‘소방시설’ 항목 추가 기재 예) 소화설비: 소화기, 투척용소화기, 옥내소화전 경보설비: 비상경보, 자동화재탐지설비 피난설비: 구조대, 시각경보기, 유도등 등 ○상기 ‘소방시설’ 항목 아래 ‘연결송수관 위치’ 적시 (7층 이상 건물로 해당 시) ○‘대피장소’ 항목 추가(노유자시설, 건물형 시장에 한함) 예) 대피장소: 옥상(4층거주자), 지상(3층거주자) ○‘관계자’ 항목은 ‘성명(직함), 일반전화, 휴대전화’순서로 작성 예) 김돌쇠(소방안전관리자): 970-2345, ************* ○구역내 세대수 적시(소방차 불통지역에 한함)
지역특성 및 취약요인	○간단․명료하게 작성	○핵심포인트 빨간색 표기
화재진압상 문제점 및 진압대책	○관계자 피난유도 교육 실시 추가(특히 노유자시설) ○진압대책은 필히 구체적인 내용으로 작성(필수)
층별 평면도	○다수 격실로 구성된 경우 층별 평면도 추가 (노유자시설, 건물형 시장에 한함) ○[시장] 점포배치도, 입주점포 현황(표) 삽입 ○평면도 상 비상구 표시()․옥내소화전 등 추가
위치도 및 소화전 배치도	○대상 주위의 소화전을 일목요연하게 알아볼 수 있도록 작성 (작은 지도보다 큰 지도 활용)
출동대 배치도	○‘1착대’,‘2착대’ 등 표기 예) 1착대 우이대, 2착대 삼각산대, 3착대 번동대, 4착대 미아대 ○인근 점유 소방용수(번호 포함) 추가 ○대별 출동경로(화살표) 추가 ○출동대 배치에 적합하도록 지도 확대 필요 (큰 지도에 출동대, 수리, 출동경로 등 명확하게 표기)
출동대별 주요조치사항	○‘누가’, ‘어디를 통해서’, ‘어디로’ 인명대피 시킬지 적시 (노유자시설, 건물형 시장에 한함) ○구체적인 인명구조 방법 명시(특히 노유자시설) 예) 1착대 번동대 특공대원과 구조대원은 4층 노인 5명을 공기 호흡기 보조마스크를 채운 상태로 직하층(안전구역)까지 업고 내려온다. 등 ○대별 점유수리(예)지상식2375호), 수관연장(예)65㎜ 7본) 적시 ○수관배낭 활용 소화전 점유 추가(소방차 불통지역 등) ○출동대에 ‘구조대’ 항목 추가 – 구조대 현장활동 입력(필수) 예) 구조대: 공기안전매트 및 매트리스 설치 ○구체적으로 대별 임무 지정	○핵심포인트 빨간색 표기 (점유수리, 수관수 등)
소방활동 유의사항 및 연소확대 조치방안	○구체적으로 작성할 것
2차출동대 배치도	○출동 경로 표시
공통사항	○앞의 내용과 뒤의 내용이 일관되게 예) (앞) 5층 요양원, (뒤) 6층 노인요양센터 [×] ○소방차 불통지역은 앞의 PPT 지면구분을 준용하되 미해당 사항 생략 가능 ○소방차 불통지역은 주요 구간거리 미터(m) 단위로 기입(필수) 및 소방차 최근접 진입지점 부근 소방용수 표시 ○아래 평가항목에 유의하여 목적에 부합하도록 작성할 것