물 품 규 격 서
물 품 명	지하식 소화전 맨홀 안전덮개	모델명/제조사		㈜ 샛별교육연구
참고사진
물 품 상세규격	※ 규 격 : 크기630mm/무게3.5㎏/재질 알루미늄/허용하중 150㎏ ※ 사용벙법 ① 안전덮개의 가운데 홈에 점유된 소화전의 스탠드파이프가 오도록 맞춤 ② 관구 위치에 따라안전덮개를 회전시켜 적당한 위치를 찾아 장착 ③ 해체는 설치 역순으로 진행
비 고

물 품 규 격 서
품 명	리트렉터 헌팅 스몰 카라비너	규격	리트렉터 헌팅 스몰 카라비너
참고사진
물 품 상세규격	-소 재 : 폴리카보네이트 바디 / 케블러 줄 -사 이 즈 : 지름 1.5“(3.81cm) -크드길이 : 24인치(약61cm) -되감는힘 : 약 4온스(약100g)

물 품 규 격 서
품 명	소방호스걸이	규격
참고사진
물 품 상세규격	-소 재 : 알루미늄 -사 이 즈 : 40mm/65mm -특 징 : 소방호스 40mm/65mm 견인, 고정, 이동시 견고하고 신속 이동가능

물 품 규 격 서
품 명	방폭헤드랜턴	규격	Elly-5
참고사진
물 품 상세규격	-소 재 : 본질안전 방폭구조 -사 이 즈 : 260*120*50/ 155g -특 징 : 350lumen의 밝기로 산업안전 보건법상 필수 방폭 제품 사용지역에 사용

물 품 규 격 서
품 명	방폭헤드랜턴	규격	Elly-5
참고사진
물 품 상세규격	-소 재 : 본질안전 방폭구조 -사 이 즈 : 260*120*50/ 155g -특 징 : 350lumen의 밝기로 산업안전 보건법상 필수 방폭 제품 사용지역에 사용

물 품 규 격 서
품 명	전문가용 지렛대	규격	SRF300
참고사진
물 품 상세규격	-소 재 : 카본스틸(탄소강) -사 이 즈 : 630cm -특 징 : 경량, 파이프 타입으로 가벼운 무게, 쉽게 구부러지거나 휘지가 않음