[별지 제5호 서식] (개정 2006.12.27, 개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년       월      연번      발생일시 : 2014년  02월  18일 금요일 22시 32분

화재번호

2014		02		66

출동시간 :  22시 33분     도착시간 : 22시 36분

□ 출동대원 및 응답자 (구의119안전센터) ① 출동대원 : 부센터장 한규운 등 14명 (한규운,구본철,전용현,송민섭,서현철,이상수,김종대,최수혁,손영주,최재권,장현주,김승환,명범식,윤선욱) ② 응 답 자 : 소방위 한규운
③ 확 인 자 :	직위 : 119안전센터장		계급 : 소방경		성명 : 지진상	(서명)
*

□ 현장도착시 발견사항
	구의대 현장도착 시 광진구 구의동 199-1번지 만택빌딩 실외기 및 주변 쓰레기에서 연소 및 LPG가스통에서 가스가 새는 상태임
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 ■ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 ■ 회색 □ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 ■ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 ■ 적음 □ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음
	일반화재 시 나는 타는 냄새

□ 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타
	- 구의대 현장 도착한바 실외기 및 주변쓰레기에서 연소 및 LPG가스통에서 가스가 새는 상황임.
	작은수관 3본을 연장하여 화재 진압 및 화재 근처 LPG가스통 잠근 후 불꽃 근처에서 멀리 치움.
	쇠지렛대 및 와이어커터기를 이용해 실외기 분해후 잔화제거에 힘씀.
①도착시 가장 연소가 심했던 지점 : 실외기
	② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■없음

□ 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
□ 개방됨 □ 강제개방 ■ 기타 다른 요소(출입문 없음, 파괴됨 등) 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	- 출입문 없음

□ 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )
	- 강제진입 흔적 발견 못함

□ 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 없음

② 사용된 소방장비 : 쇠지렛대, 와이어커터기

③ 도착 시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

□ 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	광나루로 1.35km 직진-> 올림픽대교 북단 사거리에서 우회전 -> U턴후 도착

□ 기타 화재와 관련된 사항

□ 화재사진 및 동영상