화재취약대상 간부 현장 확인 결과

1. 확인대상

대 상 명	희 망 촌			전화번호
소 재 지	덕릉로126길 일대(상계3,4 동 산 161번지 일대)	대표자		주 용 도	노후건물 밀집지역
건물구조	와가, 슬레이트 등으로 이루어진 건물			소방안전관리자

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	-공설소화전 34개소, 비상소화장치 4개소 설치 관리됨 보이는 소화기함 9개소(18개) -세대별 내부 기초소방시설 일부 설치 및 진행 중
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	-노후 된 건물 밀집되어 화재발생 시 인접 가구 연소 확대 피해 우려 -연탄, 유류 및 LPG가스를 난방과 취사 용으로 사용하는 벌집형 주거 밀집지역
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	-통로가 미로형태, 세대, 동간의 간 격이 협소하며 주차된 차량으로 소 방차 진입 곤란
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	-고지대 화재취약 주거시설 밀집 -일부 공가주택 잔존	지속적인 순찰로 화재 취약요인 제거 및 지역 주민들에게 자체 화재 예방 및 유사 시 초동 조치요령 계도 홍보

2. 기본 확인사항

2017년 2월 16일

위  확인자

계급  소방경  성명  권종락 (인)

화재취약대상 간부 현장 확인 결과

1. 확인대상

대 상 명	합 동 마 을			전화번호
소 재 지	상계로 35길 일대(상계3,4 동 산 58번지 일대)	대표자		주 용 도	노후건물 밀집지역
건물구조	와가, 슬레이트 등으로 이루어진 건물			소방안전관리자

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	-공설소화전 32개소, 비상소화장치 9개소 설치 관리됨 보이는 소화기함 9개소(18개) -세대별 내부 기초소방시설 일부 설치 및 진행 중
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	-노후 된 건물 밀집되어 화재발생 시 인접 가구 연소 확대 피해 우려 -연탄, 유류 및 LPG가스를 난방과 취사 용으로 사용하는 벌집형 주거 밀집지역
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	-통로가 미로형태, 세대, 동간의 간 격이 협소하며 주차된 차량으로 소방차 진입 곤란
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	-고지대 화재취약 주거시설 밀집 -일부 공가주택 잔존	지속적인 순찰로 화재 취약요인 제거 및 지역 주민들에게 자체 화재 예방 및 유사 시 초동 조치요령 계도 홍보

2. 기본 확인사항

2017년 2월 16일

위  확인자

계급  소방경  성명  권종락 (인)