붙임 1		화재취약주거지역 관리카드

댓골마을 주거용 비닐하우스

①위 치	양천구 신정3동 837번지				*지역․지구 구역(도시 계획법관련)								사 진
②지역특징	야산으로 둘러진 분지형태로 상추등 재배하는 농업용 비닐하우스 단지로 구성되었으며 화재시 주변야산으로 연소확대 우려 있음
③지역면적	45㎡(주거용 비닐하우스)
④대표자	강 민 정 2693-9233(************)
⑤건축물개요	비닐 및 쇠파이프 구조물 및 샌드위치판넬 구조
⑥건축년도 및 경계지구 지정일			⑦전체동수 및 점포수	1개동	⑧주택호수
⑨세대수 및 인구수	1가구 1인		소방대상물동수 및 점포수
취약시설현황
전 기		가 스				위 험 물					화 기 취 급				기타취약시설
누전차단기 1개 설치됨		취사용 가스 1개									주 방				전기콘센트
소방시설․진압장구 현황		- 소화기 :1개 - 단독경보형감지기 : 1개										자위소방 조직현황
소방관서와의 거리		신트리안전센터 : 1.46km, 신정안전센터 : 2.9km, 신월안전센터 : 3.31km
주변도로여건		○관할대(신트리대) : 신정로 → 신정로5길(양천차고지 후면) 진입 → 우리매운탕건물 우측면 부서 수관 65mm 3본 전개 진압.								소방 수리여건						소 화 전 : 1개소 비상소화장치 : 1개소
화재취약 요인 및 진압상 장애요인		○ 상추 등을 재배하는 농업용 비닐하우스 단지 ○ 비닐하우스 내 샌드위치 판넬로 조립한 주거 형태로 실내 가연물(옷 등) 연소시 주변 농업용 비닐하우스 단지로 급격한 연소 확대 우려
화 재 예 방 경 계 활 동									방 화 환 경 조 성
- 기초소방시설집중관리: 분기1회 - 소방훈련(민관합동) : 분기1회 이륜순찰(월1회) 비소훈련(년2회) - 화재예방순찰: 야간순찰(일1회), 화재특별 경계근무기간(일 2 회) - 1지역 1소방관 담당제 운영 : 센터장									게 시 판					표어․ 포스터			기 타
																	관계자에게 화재예방 홍보실시

□위 치 도

□ 평 면 도