화재현장 활동상황 동영상 분석 결과

동영상 연번	199-1		무선녹취록 분석 여부	해당 없음
현장지휘대장	소방경 고 범 규		참석인원	6명
분석일시	2014. 2. 8. 11:30		분석장소	구로소방서 2층 영상편집실
화 재 발 생 상 황	발생일시	출 동	도 착	완 진	귀 서
	2014.2.7. 06:35분경	06:35	06:37	07:53	12:10
	발생장소	금천구 범안로 21길 29 에이젯시스템 독산물류센터
분석 ․ 평가	출동인원/차량	- 142명(소방116,경찰10,의소대12,기타4) / 32대
	선 착 대	- 독산119안전센터
	무선보고	- 무선통신상 장애요인 없음 - 독산119안전센터(선착대)에서 후착대 차량부서 유도
	현장활동	- 선착대 도착 시 작업장 내부로부터 화염이 발생 - 선착대 수관 연장하여 화재 진압 실시함 - 목재무늬 글라스 울 판넬 건물로 붕괴 우려가 있어 대원의 안전에 유의하며 현장활동 실시함
	기 타	- 유관기관(경찰 등)에 비상 연락함
개선방안	- 목재무늬 글라스 울 판넬 건물 화재 시 화재 성상에 따라 붕괴 우려가 있으므로 대원의 안전에 각별히 유의하여 화재 진압을 실시