화재현장 활동상황 촬영 및 평가 ․ 분석 결과

- 당산로 38길 3-8(당산동32-39), 다가구주택 차량 화재 -

영등포소방서

(현장지휘대)

화재현장 활동상황 평가 ․ 분석표

화재번호 : 2014 -

화재일시 : 2014. 3. 8. (07:20)			출동 (07:20~08:50, 완진07:29)
대 상 명 : 다가구주택 차량 화재			화재원인 : 원인미상
주 소 : 당산로 38길 3-8(당산4가 32-39)			재산피해 : 총30,020천원 인명피해 : 없음
평가내용	평 가 ․ 분 석			비 고
	적 정	보 통	미 흡
현장도착	○
차량부서	○
옥내진입	○
장비착용	○
인명구조	인명대피 10명
초기진화	○
소방시설	○
검 토 의 견	※ 다가구주택 1층 주차장에 주차되어있던 1톤 화물차량에서 화재가발생, 1톤 차량에 실려있던 LPG가스가 방출되며 연소하여 화세가 강하였고 옆에 주차되어 있던 차량2대로 연소가 진행 및 상층부 주택 벽면에 그을음을 발생시킴 ▣ 휴일아침에 발생한 화재로 차량의 연소에 따른 화세가 강하였으며 LPG연소 및 타이어 연소에 따른 화염이 분출하였고 옆에 주차되어있던 차량으로 연소함 ※ 현장지휘대 도착하여 대원들(영등포, 신도림, 구조대) 안전장비 착용 확인 후 60mm수관을 전개 집중 방수하여 화세 진압함. 구조대는 다가구주택 각층 인명검색하여 10여명 인명대피 실시함 ▣ 현장 활동 동영상에 대한 검토 결과 아래와 같은 보완이 요구되는 사항과 그에 따른 대책이 논의가 되었음. 1. 화재진압 시 열기로 인한 직원부상 우려 → 방화두건 등 개인안전장구 반드시 착용 후 화재진압 실시 2. 현장활동시 위험물파악 및 방호에 대한 자세 → LPG누출에 따른 화염확산대처 및 엄폐주수, 방호로 안전확보 3. 기타 ○ 다가구주택 특성에 따른 인명대피, 화재현장에 대한 사전정보파악 철저로 초동진압태세 확립 ○ 대형화재시 60mm수관전개 및 안전확보로 안전사고발생 방지

화재현장 활동상황 평가 ․ 분석 회의 결과

(2014. 3. 11.(목) 19:00~20:00)