[별지 제5호 서식] (개정 2006.12.27, 개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년       월      연번      발생일시 : 2014년   12월  13일  05시 13분 토요일

화재번호

2014		12

출동시간 : 05시 13분       도착시간 : 05시 15분

□ 출동대원 및 응답자 (이태원119안전센터) ① 출동대원 : 3팀장 이동석 외 8명(김점식, 성태용, 고수곤, 김영민, 유재현, 강봉화, 강희중, 김백석) ② 응 답 자 : 소방사 김점식, 소방사 성태용
③ 확 인 자 :	직위 : 3팀장		계급 : 소방위		성명 : 이동석	(서명) 이동석
*

□ 현장도착시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
	건물에서 타는 냄새가 난다고 신고한 상황으로 현장 도착 시 건물 계단 지구경종이 울리고 있는 상태, 주차장
	내 수신반을 확인한 바 6층(월미도)에 불이 들어와 있는 상황
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 ■ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 ■ 회색 □ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 ■ 작음 □ 보통임 □ 큼 □매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 ■ 적음 □ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음

□ 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 ■ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타( )
	- 펌프차대원 : 3팀장 이동석 외 2명(김점식, 성태용)은 개인안전장구를 착용한 후 현장도착하여 화재
	여부 확인을 위해 건물 전 층을 확인하던 중 지하 수신반 6층에 불이 들어온 것을 확인 후 6층(월미도)를 사다
	리를 이용하여 구조대원과 함께 40mm 수관 3본 연장하며 내부 진입, 연기가 차 있어 창문을 열어 환기를 시키
	며 발화지점을 찾던 중 주방 내부 천장에서 화재가 발생한 것을 확인 후 화재진압 실시, 완진 후 천장파괴기구,
	도끼를 이용하여 천장 파괴 후 천장 내부 연소 여부 확인 및 주변 안전조치 실시함
	- 펌프차운전 : 소방장 고수곤은 현장 도착 즉시 고임목 설치 및 방수 실시 및 탱크차로부터 보수 후 현장 철수
	전 염화칼슘 살포 실시함
	- 탱크차대원 : 소방사 김영민은 펌프차 대원들과 화재진압 ,천장 파괴, 송풍기설치 및 안전조치 실시함
	- 탱크차운전 : 소방장 유재현은 펌프차 뒤에 차량 부서 후 소방장 고수곤을 도와 펌프차 보수 실시 및 차량 주
	변 염화칼슘 살포 실시함
	- 구급차대원 : 소방장 강봉화, 소방교 강희중은 내부 요구조자 없음을 확인 후 주변 차량 통제 및 염화칼슘
	살포 작업 실시함
	- 구급차운전 : 소방사 김백석은 소방장 유재현을 도와 펌프차 보수 실시 및 염화칼슘 살포함.
	①도착시 가장 연소가 심했던 지점 : 천장
	② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음
	외부 :
	내부 :

□ 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
□ 개방됨 □ 강제개방 ■ 기타 다른 요소 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	현장 도착 시 안테나 사다리를 통해 구조대원이 월미도 외부 창문이 열려 있는 것을 확인 후 내부 진입 실시함

□ 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

□ 화재 장소에서 사용된 장비

□자체설비사용  ■ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 없음

② 사용된 소방장비 : 소방호스 40mm 3본, 관창, 빠루, 천장파괴기구, 도끼 등

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

□ 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	- 이태원119안전센터 → 이태원로 → 이태원로 248 현장 도착

□ 기타 화재와 관련된 사항

□ 화재사진 및 동영상