[별지 제5호 서식] (개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

문서번호	성수119안전센터-

년        월       연번     발생일시 : 2014년  3 월 27 일  08 시 45 분   초  목요일

화재번호

2014		3		108

출동시간 : 08시 46분   초    도착시간 : 08 시 50 분  초

1. 출동대원 및 응답자 (성수안전센터) ① 출동대원 : 센터장 김동운 등 9명 - 펌프차(5) : 센터장 김동운 / 진압대원 김경화, 전형관, 류창진 / 운전요원 박은수 - 탱크차(1) : 운전요원 이상근 - 구급차(3) : 구급대원 이영중, 한철호 / 운전요원 권영석 ② 응 답 자 : 소방장 김경화 / 완진 09:54 / 귀소 12:40
③ 확 인 자 :	안전센터장		계급 지방소방위		김동운
1

2. 현장도착시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
	성동구 성수2가동 269-196번지 비앤비모터스카 건물 현장 도착하여 확인한 바 지상 1층 주출입구쪽에서 화염과 연기가 분출되며 내부에서는 폭음이 들리는 상태임.
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 ■ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 □ 검정색 ■ 짙은 회색 □ 회색 □ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 ■ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 □ 보통임 ■ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타( ) 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	개 요 ⇒ 성동구 성수2가동 269-196번지 비앤비모터스카 건물에서 발생한 화재로 화재발생 수보 즉시 성수안전센터 펌프차량과 탱크차량이 출동하여 현장에 도착함 - 펌프차량 : 65mm 수관 3본을 연장하여 건물 1층 주출입구쪽에 집중방수 실시함. - 탱크차량 : 65mm 수관 1본을 펌프차량에 연장하여 중계급수하며 인근 지상식 소화전 21호를 점유함 - 구급차 : 구급출동 중인 관계로 구급이송 후 현장에 도착하여 현장 구급 및 현장보조 활동 실시
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			건물 1층 주출입구
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 ■있음 □ 없음
	건물 1층 주출입구 쪽에서 화염이 발생하여 건물 앞면 전기줄로 연소 확대되었으며, 3층 높이에
	위치한 창문을 통해서 나온 화염으로 인해 옆 건물로 연소가 확대되기 시작함.

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	지상1층 주출입구가 개방된 상태임.

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 65mm 수관 3본 및 관창, 갈쿠리 등

② 사용된 소방장비 : 없음

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 자동화재탐지설비

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	성수센터 -> 기업은행 성수2가 지점에서 좌회전 -> 화재발생 지점

8. 기타 화재와 관련된 사항
	- 특이사항 없음

9. 화재사진 및 동영상
	- 본서 현장지휘대 재난감식 촬영

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입