[별지 제5호 서식] (개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

문서번호	성수119안전센터-

년        월       연번     발생일시 : 2014년  4 월 19 일  19시 26 분   초  토요일

화재번호

2014		4		139

출동시간 : 19시 28분   초    도착시간 : 19시 32분  초

1. 출동대원 및 응답자 (성수안전센터) ① 출동대원 : 1팀장 박현수 등 9명 - 펌프차(5) : 1팀장 박현수 / 진압대원 천민호, 서보권, 유준연 / 운전요원 이재청 - 탱크차(1) : 운전요원 이희영 - 구급차(3) : 구급대원 권영복, 박영화 / 운전요원 김진우 ② 응 답 자 : 소방위 박현수 / 완진 19:33 / 귀소 20:10
③ 확 인 자 :	안전센터장		계급 지방소방위		김동운
1

2. 현장도착시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
	광진구 자양동 9-4번지 화재 현장에 도착하여 확인한 바 여성능력 개발원 과 주차장 사이 잡목에서 화재가 발생 한 상태로 주차장과는 담으로 구획되어 있었으며 담너머로 흰연기와 약간의 불꽃이 관측되는 상태임.
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 ■ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 □ 회색 ■ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 ■ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 ■ 적음 □ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타( ) 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	개 요 ⇒ 광진구 자양동 9-4번지 여성능력 개발원과 옆 주차장 사이 담벼락 내에서 적치된 잡목에 발생환 화재로 우리 성수 119안전센터는 화재수보 즉시 전차량 현장으로 출동하여 현장 도착과 동시에 45mm수관 5본을 연장하여 화점으로 이동하여 즉시 완진함. 1차 완진 후 주변 에어컨 실외기 및 소화물 등에 잔화제거 실시 후 이상유무 확인한 바 이상없어 관계자에게 상황 설명 및 인계 후 귀소함. 주차장과는 담벼락으로 구획되어 있어 연소 확대 위험 없음. 에어컨실외기 약간의 그을림 있으나 사용상 지장없음. - 펌프차 : 주차장 입구가 좁아 45mm 수관 5본은 연장하여 화점으로 진입 후 완진. 탱크차 : 펌프차량 후미에 부서하여 펌프차량 물 보수 실시함. 구급차 : 탱크차량 물 보수 지원 및 주변 인원통제 실시함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			담벼락 내 잡목
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □있음 ■ 없음

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 45mm 수관 5본 및 관창

② 사용된 소방장비 : 없음

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음.

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	성수센터 -> 리안병원 사거리 우회전 -> 여성능력개발원 방향 좌회전 -> 화재발생 지점

8. 기타 화재와 관련된 사항
	- 특이사항 없음

9. 화재사진 및 동영상
	- 본서 현장지휘대 재난감식 촬영

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입