화재현장 활동상황 촬영 및 평가․분석회의

화재개요	○일 시 : 2014.12.24.(수) 12:09경 (완진 12:14)
	○장 소 : 용산구 녹사평대로 40길31(구,이태원동 549번지)1층 일반음식점(치킨집)
	○대 상 : 튀김기계일부,전기콘세트,후드 목재마감재 일부
	○개 요 : 본건물은 치킨집 영업을 위해 인테리어 공사 완료 상태이며 12.25일(화재발 생일 다음날)오픈 예정으로 1층 치킨집 영업개시 전 주방에 설치된 튀김기계 의 시험가동을 위해 예열 중 튀김유 과열로 유면에 착화.발화되어 튀김기 일 부가 소실되고 선착대에 의해 인명피해 없이 완진된 화재임.
	○피 해 - 재산피해 : 112천원(부동산 0천원, 동산 112천원) - 인명피해 : 없음
	○화재진압 참여대 : 차량 16대 48명(소방45,경찰3) 지휘차, 펌프4,탱크4,굴절1,구조2,구급2,기타2.
평가 및 분석 회의	○일 시 : 2014. 12.25(목) 09:50~10:00
	○참 석 : 총 6명 - 3현장지휘팀장, 재난조사, 재난감식, 재난통신, 현장안전, 지휘차운전
	○화재구분 : 일반화재(○), 대형화재 및 중요화재( )
	○평 가 ※ 잘된점 - 선착대(이태원대) 도착 즉시 40mm수관 3본을 전개하여 건물전면우측 계단으로 옥내진입 하여 화점집중방수 및 인명검색 실시함. - 2착대(한강로대) 도착즉시 40mm수관 3본 연장후 건물전면 우측계단으로 옥내진입 하여 진압활동 및 인명검색 실시함. - 구조대 현장도착즉시 인명검색 3회실시한바 특이사항없음. ※ 미흡한점 - 특이사항 없음
	○분 석 ※ 개선사항 및 대책(현장지휘 및 대응활동 향상 방안) - 좁은 도로변에 수관전개시 꼬임이 없도록 하여야 하고 운전요원은 진압요원이 현장에 수관을 완전히 펼쳐 자세를 잡은후 방수구를 개방 하여야함. 일반인 통행시 수관에 걸려 넘어지지 않게 안전요원이 유도.
	○ 기 타(안전사항 분석) - 항시 개인안전장구 착용하여 안전사고 방지토록 함 - 진압활동중 개인 안전은 개인 스스로 관리 각자의 안전에 최선을 다하여야 함