□ 남산1호터널 위기대응 합동훈련 시나리오(예시)

○ 훈련메시지 :『남산1호터널 하행 150m 지점(사고위치번호 5번) 차량추돌로 인한 전기차 화재발생』

시 간	진 행 내 용	장 소	비 고
0	◦ 자동사고감지설비 및 CCTV내 돌발 상황 발생 ◦ 자동화재탐지설비 및 화재수신기 발령 ◦ 하행터널 1번 지점 차량 화재 발생 - 구호제창: 화재발생! 화재발생! 화재발생!	번호판 1번 상행50m	근무자 A,B,C
+3분	◦ 유관기관 신고 및 SNS를 통한 보고 - 119, 112, 터널요금소(2290-6462) - 교통방송국(311-5000), 교통정보처(2290-6825) - 서울시 재난상황실(2133-0090~2) - 도로시설과(2133-1671) - 터널･지하차도 상황실(SNS) 전파	1호터널 상황실	근무자 A
	◦ 진입차단 시설 및 제연설비(송풍기)가동(화재즉시) ◦ 재난방송중계설비 및 비상방송을 통한 터널 내 상황 전파 ◦ 문자전광판(VMS) 표출(터널 내 화재발생 진입금지) ◦ 터널 조명등 전체 점등 ◦ 상황 보고: 서부도로사업소(상황실) 300-8400		근무자 B
	◦ 화재지점 즉시 출동		근무자 C (후문)
+5분	◦ 방재설비 정상 가동 확인 후 현장 출동 ◦ 상황 전파를 받은 뒤 현장 출동	1호터널 상황실	근무자 B 남산2,3호터널 정문근무자 각1인
+8분	◦ 1호터널 근무자 출동 완료 ◦ 화재지역 대피 유도 및 교통통제 ◦ 인명 구조･구난 활동 ◦ 화재 규모에 따라 소화전(소화기) 이용 초기 화재 진압	화재현장	근무자B,C (후문)
	◦ 터널･지하차도 상황실(SNS)를 통한 실시간 상황 보고	1호터널 상황실	근무자 A
+10분	◦ 소방서에 상황 인계(소방서 현장지휘) ◦ 2.3호터널 근무자 출동 완료 ◦ 소방서(경찰서) 인명 구조･구난 활동 및 교통통제 지원	화재현장	근무자 B,C 남산2,3호터널 정문근무자 각1인
	◦ 경찰관 교통통제 실시 ◦ 소방관 화재지점 도착하여 인명구조 및 화재차량 진압 실시	화재현장	OO경찰서 OO소방서
+30분	◦ 인명구조 및 화재차량(전기차) 화재 진압 완료	화재현장	OO소방서
+50분	◦ 상황종료 현장정리 후 차량 정상소통 ◦ 방재설비 해제	화재현장 1호터널상황실	훈련 참여자
+60분	◦ 훈련결과 강평	화재현장	훈련 참여자