환경순찰 점검표

(‘14. 4. 11 ~ 4. 17)

<이촌안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
		○ 위 치 - 옥수나들목 작업현장 컨테이너박스 옆 배수그릴 ○ 적출내용 - 15cm 정도 함몰되어 안전사고 우려	시설관리과
		○ 위 치 - 옥수역 엘리베이터 앞 ○ 적출내용 - 안전가드레일 파손 보수 요청	시설관리과
		○ 위 치 - 옥수역 진출입로 ○ 적출내용 - 경사면 휀스 이탈 보수 요청	시설관리과

<이촌안내센터>

연번	현 장 사 진		점 검 사 항	조치부서
			○ 위 치 - 거북선나루터 앞 ○ 적출내용 - 안전휀스 2곳 파손되어 안전사고 우려 있음. 보수 요청	시설관리과
			○ 위 치 - 잠수교 옆 수상관광콜택시 승강장 상류방향 100m지점 ○ 적출내용 - 산책로 옆 교각 아래 연결 계단 파손. 보수 요청	시설관리과
			○ 위 치 - 이촌강변테마놀이터 입구 16번 음수대 ○ 적출내용 - 제수변에서 물이 새고 있음. 보수 요청	녹지관리과

<이촌안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
		○ 위 치 - 보광나들목 옆 공원등 1-128번 ○ 적출내용 - 깜박깜박 켜졌다 꺼졌다를 반복하는 상황임. 전구 교체 요청	기전설비1과