한강공원 시설물 환경순찰 점검 결과

(’16. 8. 1 ~ 8. 5 )

<광나루안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 -올림픽대교 남단 하류 100M 지점 저수부지 ○적출내용 -우수관로 파손으로 인한 바닥 노면 토사유실로 지반침하 및 웅덩이 발생 가로×세로×높이(4×4×3)	시설관리과
2		○ 위 치 -레일바이크 승.하차장 ○ 적출내용 -보도블럭 바닥 침하	시설관리과
3		○ 위 치 -레일바이크장 ○ 적출내용 -환삼덩쿨 제거작업 위해 본부에서 보유한 굴삭기 무단 진입으로 목재 울타리 파손	녹지관리과