환경순찰 점검표

(’16. 6. 1. ~ 6. 8.)

<반포안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 - 2주차장 진입로 ○ 적출내용 -KT통신관 멘홀 붕괴위험 ○대책 -재정비검토	운영총괄과 시설관리과
2
3		○위치 -동작대교 화장실 뒤 ○ 적출내용 -상수도 누수 추정 ○ 대책 -상수도누수로 이지점이 추정됨. -조속히 확인요
4
	-

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
5		○ 위 치 - 5.3주차장입구 6.동작대교 출구 ○ 적출내용 -볼라드가 없어 차량 통제 안됨 ○대책 -볼라드 설치 필요
6
	-