서울특별시고시 제2018- 83호

건축물 및 정비사업(재개발·재건축)의 환경영향평가 항목 및 심의기준 (환경영향평가서초안 작성 지침) 보완 시행계획

3. 항목별 세부 평가사항

가. 건축물 사업

3) 수질(물순환, 지하수)

구 분	현 행	개 정
평가내용	⑤ 수질오염총량 검토 ∙ 사업시행 전·후 오수발생량 산정 ∙ 수질오염총량관리제에 따른 사업시행 전·후 발생부하량 및 배출부하량 등 산정하고 최소화계획 수립(생활계, 토지계 등의 적용 원단위 근거 제시) < 신 설 >	⑤ 수질오염총량 검토 ∙ 사업시행 전·후 오수 및 강우시 사업부지내 강우강도별 빗물 집수량 산정 ∙ (현행과 같음) ∙ 사업부지내에서 집수된 우수가 하천 및 하수관거로 유입되는 경우 초기우수 처리계획 및 비점오염물질 저감대책 수립

나. 정비사업(재개발·재건축)

3) 수질(물순환, 지하수)

구 분	현 행	개 정
평가내용	③ 운영 시 우·오수처리계획 ∙ 생략 - 우수를 공공하수관거가 아닌 하천으로 방류할 경우 공사시와 운영시 초기우수 처리계획 및 비점오염물질 저감대책 수립 ※ 사업지구와 인접하여 하천이 위치할 경우 우수관을 하천으로 연결하여 직방류하는 방안 우선적 검토	③ 운영 시 우·오수처리계획 ∙ (현행과 같음) - 우수를 공공하수관거로 유입 및 하천으로 방류할 경우 공사시와 운영시 초기우수 처리계획 및 비점오염물질 저감대책 수립 ※ 사업지구와 인접하여 하천이 위치할 경우 비점오염저감시설을 거쳐 우수관을 하천으로 연결하여 직방류하는 방안 우선적 검토