문서번호	먹는물분석과-374
결재일자	2017.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	먹는물분석과장	수질분석부장		서울물연구원장
협 조

환경측정기기 정도검사 업무 개선

2017.3.

수질분석부 먹는물분석과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

환경측정기기 정도검사 업무 개선

우리 연구원에서 그동안 수행하였던 탁도 및 잔류염소 연속자동측정기 정도검사 업무의 문제점에 대한 검토결과 개선방안임

□ 정도검사 업무 개요

○ 검사분야 : 먹는물 탁도 연속자동측정기 및 잔류염소연속자동측정기

○ 검사기관 지정일 : ’06. 5.

○ 대상 : 정보공개와 정수처리기준에 활용되는 아리수정수센터 내

탁도, 잔류염소연속측정기 34대(’17년 13대)

※ 수도사업소 배급수계통 기기는 외부검사기관에 위탁 의뢰 중(186대)

○ 기술인력 : 5명(환경부 신고 ; 최소 4명 필요)

○ 기술장비 : 탁도연속자동측정기 등 15종 18대(법정검사장비)

※ 내용연수 경과

□ 추진배경

○ 2014. 1. 본부 감사과 : 계측기 정도검사 실시에 따른 행정인력 낭비

○ 2014. 3. 본부 수질과 : 법정대상장비 외부용역 의뢰 등 효율적 운영

○ 2014.12. 상수도연구원 혁신위원회(공동위원장 행정2부시장, 홍성호교수)                : 신속검사는 가능하나 연구원 업무에 대한 기여도는 없음

○ 2016. 1. 서울물연구원 먹는물분석과 : 정도검사업무 개선 방안 제안

□ 문제점 검토

○ 정도검사 업무는 검사인력 자격제한이 있으며 정기인사 시 담당자 수시

변경으로 전문성 결여

- 기술사 또는 1년 이상 근무경력자 최소 4명 확보 필요(탁도, 잔류염소는 3명)

○ 투입 인력에 비하여 업무 효과가 높지 않음

- 기기별 최소 5시간 이상의 현장업무(2인)와 사전준비 및 결과분석 필요

- 년간 계속 업무가 아닌 단속적 업무(1~2개월)로 업무효율 낮음

○ 검사를 위한 전용장비 및 장소 보유 필요

- 일시운영에도 전용 검사실 확보 필요

- 법정 필수장비 확보 예산이 위탁수수료보다 과다 소요

(인건비, 재료비를 제외하고도 년간 600만원)

□ 검토결과 조치 의견

○ 정도검사 업무는 검사인력에 자격제한이 있으며 검사 시 일시적으로 인력이 필요한 업무 특성상 전담인력 확보가 어렵고

○ 외부에 위탁하는 경우 소요장비와 장소 확보 및 운영에 소요되는 예산을 절감할 수 있으며

○ 정도검사 기관 인증을 유지하는데 필요한 인력을 연구원 본 업무에 집중시킬 수 있으므로

○ 향후 연구원에서 정도검사 업무를 실시하지 않고 아리수정수센터 내         필요한 정도검사는 외부 정도검사기관에 위탁처리하도록 안내하고자 함.       끝.

<참고자료>

□ 환경측정기기 정도검사 업무 관련 소요예산 비교

환경측정기기 정도검사 기관 유지시 (향후 10년간)		환경측정기기 정도검사 외부기관 의뢰시 (향후 10년간, 2년마다)
장비 구매 (최소 1대씩 15종)	약 1억 2천만원	탁도연속측정기 (22대)	44만원 × 22 × 5 = 4,840만원
장비 교정 (최소 1대씩 9종)	약 3백만원 (2년마다)	잔류염소 연속측정기 (12대)	44만원 × 12 × 5 = 2,640만원
약 1억3천5백만원		약 7천5백만원

※ 외부기관 의뢰시 10년간 6천만원 절감

연번	장비명	수량	취득가격	구입일	내용연수
1	탁도연속측정기	3	81,235,770	2004.12.27	12년
2	잔류염소연속측정기	1	11,770,000	2006.4.17	10년
3	직류전압발생장치	1	11,975,150	2006.4.17	10년
4	직류전압계	1	1,430,000	2006.4.17	10년
5	전압조정기	1	88,000	2006.4.17	10년
6	절연저항측정기	1	29,700	2006.4.17	10년
7	내전압시험기	1	209,000	2006.4.17	9년
8	레코더(기록계)	4	4,400,000	2006.4.17	10년
9	가변저항기	1	8,690,000	2006.4.17	8년
10	항온항습장치	1	6,500,000	2006.4.17	9년
11	기준온도계	1	77,550	2006.4.17	10년
12	전자저울	1	8,200,000	2004.1.19	11년
13	시료보관용항온장치	1	2,500,000	2002.12.9	10년
14	초순수제조장치	1	33,437,000	2003.12.15	10년
15	항온수조	1	2,600,000	2010.8.15	10년
	합 계		173,142,170

□ 기술장비 보유현황

□ 장비 교정 현황

연번	장비명	수량	교정비용	교정주기(년)
1	탁도연속측정기	3	1,317,000	2
2	잔류염소연속측정기	1	440,000	2
3	신호기록장치	1	485,100	1
4	절연저항측정기	1	172,150	1
5	직류전압계	1	33,890	1
6	직류전압발생장치	1	75,740	1
7	전압조정기	1	75,740	1
8	내전압시험기	1	90,000	1
9	표준수은온도계	1	75,790	1
	합 계		2,765,410