□ 지하철 환기구 개선조사 서식

▣ 보도상 지하철 돌출환기구 개선계획 자료(예시)

(단위:개소)

연번	노선명	공구명	위 치	시설물명	규 모		덕트 개수	덕트 면적 (㎡)	조사내용	우선순위 선정사유 (사유 구체적으로 작성)	현황사진
1	9호선 2단계	916	삼성동50-4대,111-147도	927E2환기구	10.4X2.6	=27.04	4	108.16	· 샤프트공사중 · 복공하부까지 시공 · 침수우려 없음 · 잔여보도폭 3.0m 이상 확보
2	9호선 2단계	916	삼성동50-4대,111-147도	928정거장 #1	10.3X2.6	=26.78	3	80.34	· 샤프트공사중 · 복공하부까지 시공 · 침수우려 없음 · 잔여보도폭 3.0m 이상 확보